广东生态工程职业学院林业工程学院实训无人机
设备采购项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院林业工程学院实训无人机设备采购项目
2、 项目预算：96000.00元
3、 送货地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，提供原厂采购承诺函，如学校需供应商提供原厂授权函，供应商无法按时提交，则视为无效报价；报价时密封提交，否则也视为无效报价。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2024年10月10日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
（7） [bookmark: _GoBack]投标联系人：刘老师  联系方式：19867570340
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	主要配置
	性能参数

	轻型热红外无人机
	大疆
	Mavic 3 Thermal+三电一管+RTK模块
	1套
	1、适合巡检使用
2、集成640*512热成像相机
3、含RTK模块、含2年网络RTK账号服务
4、共含电池1块、高速64GB的TF内存卡1张、带屏幕遥控器1个
	1.起飞重量（无配件）≤950 g
2.最大可抗风速≥12m/s
3.最长飞行时间≥45 分钟
4.工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C
5.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车
6.GNSS：支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式
7.图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密
8.相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机
9.广角相机像素4800万
10.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸
11.可见光相机视频支持4k30p视频录制
12.稳定系统具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）
13.红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温
14.红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦
15.航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、斜面、几何体、仿地等多种航线作业类型
16.GPS时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 GPS 坐标和时间
17.ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息
18.工作频段：支持2.4G、5.8G、4G图传控制
19.RTK位置精度：在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm
20.RTK ：支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸
21.充电器：支持100W充电器
22.实时直播：支持远程实时直播
23.MSDK：支持Mobile SDK
24.支持PSDK
25.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km
26.折叠后尺寸（长×宽×高）≤225×100×100mm

	轻型测绘无人机
	大疆
	Mavic 3 Enterprise+三电一管+RTK模块
	2套
	1、适合高精度测绘使用
2、含RIK模块、含2年网络RTK账号服务
3、共含电池4块、充电管家1个、高速64GB的TF内存卡1张、带屏幕遥控器1个
	1.起飞重量（无配件）≤920 g
2.最大可抗风速≥12m/s
3.最长飞行时间≥45 分钟
4.折叠后尺寸（长×宽×高）≤225×100×100mm
5.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车
6.GNSS：支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式
7.图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密
8.航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、斜面、几何体、仿地等多种航线作业类型
9.ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息
10.RTK位置精度：在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm
11.支持PSDK
12.MSDK：支持Mobile SDK
13.稳定系统具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）
14.RTK ：支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸
15.充电器：支持100W充电器
16.实时直播：支持远程实时直播
17.广角相机CMOS：具备测绘相机，相机CMOS不低于4/3英寸，有效像素不低于2000万
18.广角相机像元尺寸：像元尺寸不小于3.3um
19.广角相机机械快门：相机具有机械快门
20.广角相机连续拍照间隔：最短连续拍照间隔不低于0.7秒
21.广角相机支持DNG格式：支持DNG格式照片拍摄
22.广角相机内参标定：提供内参标定参数
23.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸
24.数字变焦：变焦倍数不低于56倍
25.密码保护：支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数据
26.工作频段：支持2.4G、5.8G、4G图传控制
27.RTK位置精度：在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm
28.接口：地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口

	模拟遥控器
	/
	/
	50套
	含配套模拟软件授权
	具备多旋翼无人机模拟训练功能

	无人机硬件保障
	/
	/
	3份/年
	2次/年低价换新置换空中飞行硬件的权益
	一年内具有两次低价置换空中飞行部分的权益，每次置换费用不高于2500元

	三者险
	/
	/
	3份/年
	需配
	/


7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
（1） 质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包维护保养，及提供及时的售后服务，若在故障和问题在一定时间内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
（2） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（3） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院林业工程学院实训无人机设备采购项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）


附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	设备名称
	品牌
	型号
	数量
	主要配置
	性能参数
	单价（元）
	总价（元）

	轻型热红外无人机
	大疆
	Mavic 3 Thermal+三电一管+RTK模块
	1套
	1、适合巡检使用
2、集成640*512热成像相机
3、含RTK模块、含2年网络RTK账号服务
4、共含电池1块、高速64GB的TF内存卡1张、带屏幕遥控器1个
	1.起飞重量（无配件）≤950 g
2.最大可抗风速≥12m/s
3.最长飞行时间≥45 分钟
4.工作温度范围覆盖-10°C 至 40°C
5.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车
6.GNSS：支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式
7.图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密
8.相机类型：具有长焦可见光、广角可见光和红外热成像相机
9.广角相机像素4800万
10.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸
11.可见光相机视频支持4k30p视频录制
12.稳定系统具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）
13.红外热成像测温方式：支持点测温和区域测温
14.红外热成像相机变焦倍数：支持28倍数码变焦
15.航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、斜面、几何体、仿地等多种航线作业类型
16.GPS时间戳水印：支持在无人机拍摄的可见光视频与照片上记录拍摄时的 GPS 坐标和时间
17.ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息
18.工作频段：支持2.4G、5.8G、4G图传控制
19.RTK位置精度：在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm
20.RTK ：支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸
21.充电器：支持100W充电器
22.实时直播：支持远程实时直播
23.MSDK：支持Mobile SDK
24.支持PSDK
25.最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥15km
26.折叠后尺寸（长×宽×高）≤225×100×100mm
	
	

	轻型测绘无人机
	大疆
	Mavic 3 Enterprise+三电一管+RTK模块
	2套
	1、适合高精度测绘使用
2、含RIK模块、含2年网络RTK账号服务
3、共含电池4块、充电管家1个、高速64GB的TF内存卡1张、带屏幕遥控器1个
	1.起飞重量（无配件）≤920 g
2.最大可抗风速≥12m/s
3.最长飞行时间≥45 分钟
4.折叠后尺寸（长×宽×高）≤225×100×100mm
5.全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车
6.GNSS：支持GPS+GLONASS+BEIDOU，支持单北斗模式
7.图传加密：为保证数据安全，图传链路需通过AES-256技术进行加密
8.航线功能：支持航点、正射、倾斜、航带、斜面、几何体、仿地等多种航线作业类型
9.ADS-B功能：能够接收民航客机的ADS-B广播信息，并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息
10.RTK位置精度：在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm
11.支持PSDK
12.MSDK：支持Mobile SDK
13.稳定系统具备三轴机械增稳云台（俯仰、横滚、平移）
14.RTK ：支持RTK厘米级定位，RTK可拆卸
15.充电器：支持100W充电器
16.实时直播：支持远程实时直播
17.广角相机CMOS：具备测绘相机，相机CMOS不低于4/3英寸，有效像素不低于2000万
18.广角相机像元尺寸：像元尺寸不小于3.3um
19.广角相机机械快门：相机具有机械快门
20.广角相机连续拍照间隔：最短连续拍照间隔不低于0.7秒
21.广角相机支持DNG格式：支持DNG格式照片拍摄
22.广角相机内参标定：提供内参标定参数
23.长焦相机CMOS：具备长焦相机，相机CMOS不低于1/2英寸
24.数字变焦：变焦倍数不低于56倍
25.密码保护：支持通过密码保护无人机机身存储的图像视频数据
26.工作频段：支持2.4G、5.8G、4G图传控制
27.RTK位置精度：在RTK 固定解时，水平精度1cm+1ppm，高程精度1.5cm+1ppm
28.接口：地面站具备Mini-HDMI视频输出接口、SD卡槽、USB接口
	
	

	模拟遥控器
	/
	/
	50套
	含配套模拟软件授权
	具备多旋翼无人机模拟训练功能
	
	

	无人机硬件保障
	/
	/
	3份/年
	2次/年低价换新置换空中飞行硬件的权益
	一年内具有两次低价置换空中飞行部分的权益，每次置换费用不高于2500元
	
	

	三者险
	/
	/
	3份/年
	需配
	/
	
	

	合计（元）
	


注：附件2的“合计”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品；且非联合体投标。如学校需要，可按时提供原厂授权书；且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）
