广东生态工程职业学院升级天河校区(银屏岭)正门和东门车辆收费系统采购项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院升级天河校区(银屏岭)正门和东门车辆收费系统采购项目
2、 项目预算：98000.00元
3、 送货地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 本项目不接受联合体竞价。
（5） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2024年10月11日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
（6） 投标联系人：刘老师  联系方式：19867570340
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
	名称
	具体参数
	数量
	单位

	出入口一体机
	1. 记录存储容量：支持 20万条（脱机）
2. 用户存储容量：支持5万条（脱机）
3. 图片存储容量：支持500张（脱机）
4. 内核CPU：四核高频处理器，2G内存，Linux操作系统
5. 通讯方式：支持 TCP/IP、4G（选配）， 有线/无线智能互切
6. ▲显示屏：21.5寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸更大，交互体验更佳
亮度最高支持1000LUX，行业领先，扫码效果更好，75°高温正常显示（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
7. ▲内置摄像头：500W高清摄像头，小尺寸、高集成（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
▲镜头：4.3mm定焦镜头(选配8mm)，传感器：1/2.8''超低照度CMOS传感器；
▲500万像素，最低照度支持0.001lux@F1.6，视频压缩格式：H.265/ H.264，最大分辨率：2560*1920；（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
支持主次码流设置、编码格式支持H.264/265，可变/固定码流，默认分辨率下默认码流6144kbps(5M)，
▲500W超广角，识别纵深可达10米，对角成像角度≥110°轻松覆盖整个车道（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
▲摄像头数据传输方式：MIPI，数据高速传输、低功耗（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
▲左右免调，上下±18°可调，适应各种特殊车道（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
▲三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
8. 广告显示： LCD支持广告播放，可播放png、bmp、jpg、jpeg格式图片，2~5秒轮播播放，可支持用户自定义，可支持0~20张图片
9. 显示交互信息：可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互；
10. 内置补光灯：
全自动补光，淡黄暖光色系，保证识别效果的同时，保护车主眼睛，不刺眼，不晃眼
高亮LED灯10颗灯珠，功率6W，光敏开关控制（外置式）
补光距离：5m处光照大于50LUX
（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
11. 语音提示： 自带TTS语音库，支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示
12. 收费模式： 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费
13. 支付方式：扫码付
14. 通行凭证：车牌、静态/动态二维码
15. 双路协调：支持两路车牌识别相机
16. 对接网络道闸： 支持IP/IO道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式
17. 支持视频/地感触发抓拍、识别，支持虚拟地感触发
18. 车牌识别率(白天): ≥99.9%
19. 车牌识别率(夜晚/黑天/光线弱配合补光灯条件下): ≥99.7%
20. 车牌颜色识别率: 全天候≥99%
21. 车牌捕获率：视频流触发≥99.9%
22. 车牌识别车速：≤40km/h
23. 车牌识范围:全系车牌，含黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、民用车牌、港澳牌、警牌、武警牌、军牌、民航、使馆牌、领事馆牌、新使馆牌、新领事馆牌、新能源牌的全汉字、字母、数字识别以及特殊个性车牌等
24. 相似字符识别：正确识别车牌中的汉字、字母及数字，相似的省份汉字、字母识别率可达99%以上
25. 支持识别车牌宽度：像数100-600范围内，可正常识别
26. 参数设置：支持识别区域、屏蔽区域、车牌识别大小、动态默认省份等设置
27. ▲识别效果：最大识别角度78°，雨、雾识别率≥98%（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
28. ▲防伪能力：纸打车牌防伪率≥95%，手机车牌防伪率≥98%，（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
29. ▲车牌识别识速度（含防伪）≤0.5S；（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
30. ▲车牌识别识速度（不含防伪）≤0.3S；（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
	4
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	道闸主机
	1.电源电压：AC220 V±10%；
2.整机功率：≤150W；
3.电机电压：DC 24V 
4.▲杆型类型：直杆/曲杆/栅栏杆/发光杆（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
5.电机类型：直流无刷，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
6.噪⾳要求：低于行业标准（≤70分贝）
7.机芯寿命：≥500万次
8.开闸速度：1.2s~4.5s可调
9.▲效果灯光：暖光氛围灯+常亮LOGO（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
10.通信接口：TCP/IP、I/O
11.闸杆方向：支持左右向可选
12.标配地感，选配雷达或红外
13.车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
14.断电起落杆：机械锁死，需要打开机箱手动转动机械手柄
15.道闸过流保护功能，防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
16.采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护
17.工作温度：-25℃〜70℃
18.存储温度：-35℃〜75℃
19.工作湿度：≤90%，⽆凝露 （常温下）
20.防护等级：IP54
21.外观尺寸：1090*325*286mm
22.外观颜色：玫瑰金+荣耀黑
23.机箱材质：机⾝主体采⽤厚度1.5mm的⾼强度碳钢板材 （投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
24.闸杆中⼼⾼度：930mm（闸杆转轴到机箱底部距离
25.▲设备具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车到无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换、或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可调（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
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	道闸栅栏杆
	IV型轻型栅栏杆（标准）
闸杆总长度：4米
方向：右向
	4
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	防砸雷达
	防砸雷达
	4
	个

	地感处理器
	地感处理器
地感底座
	4
	个

	车辆管控及收费管理平台
	1、系统定义
待选型及开发系统定义为：广东生态工程职业学院智慧通行管理平台，本文件中无特殊说明，后续简称为“平台”。
2、业务要求
平台详细功能需求请参见功能需求列表附件，原则上需要满足所有功能需求。除基础功能需求外，平台还需要具备下述特点，以提升平台业务管理能力和易用性。
2.1平台必须采用统一操作门户
面向所有用户的界面操作必须采用统一平台和门户，不允许同时部署多个业务平台门户。保障所有用户在一个平台上进行操作，可以通过灵活角色权限配置，控制不同用户使用不同功能。
2.2平台必须全面支持集中管控模式
无论从物业项目管控范围还是业务管控范围，平台都必须支持集中管控。平台要求能实现按物业管理层级来集中管理公司所有物业项目，并且在业务上要求同时支持车场、门禁和访客等核心业务的集中管控，平台还可以根据后续业务管理需要，灵活扩充其他业务。
2.3平台要求支持不同物业项目可开通不同业务管理服务
考虑到不同物业项目的实际管理情况，有些物业项目只对车场进行管理，有些项目只对门禁进行管理，因此平台要求支持不同物业项目可以开通不同业务管理服务。并且可以根据物业项目后续需求，随时开通和关闭某个业务服务。
2.4平台人员信息必须实现一次采集、多业务共用
平台包含的所有管理业务中，人员信息必须实现一次采集、多业务共用。人员信息至少包含但不限于：人员基础资料、车辆信息、人员生物凭证（至少包含：人脸、指纹等）、人员外部凭证（卡凭证、二维码、密码凭证等）和车辆凭证、访客凭证等。不可出现不同业务模块需要单独管理各自人员信息，导致人员信息多次采集。
2.5平台停车业务要求实现路内路外一体化（针对有路内的客户）
平台停车业务模块要能实现公司所有路内泊位资源和路外车场资源的深度整合和统一管理。不仅要求在路内路外停车实现数据整合，还必须实现路内停车和路外车场在管理功能上的一体化。
2.6平台要求能对所有接入车场进行全面管控
平台除了能对所有接入车场的基础数据和业务数据进行汇聚外，还要求能直接管理所有车场的关键业务配置和关键业务操作。至少包含但不限于：车场月卡统一授权、车场黑白名单管理、车位管理、场内车管理、车场月卡和临停收费标准管理等。
▲2.7平台要求具有强大的聚合支付能力，集成主流的在线支付渠道
平台要求具有强大的聚合支付能力，除了目前主流的微信、支付宝等第三方支付外，还需要能根据公司财务合作需求，灵活扩充各银行在线支付渠道。除在线支付方式外，还要求接入主流无感支付服务商。
▲2.8平台要求具有完整的清结算和对账能力，实现业财一体化
要求平台能灵活配置每个车场在线支付的资金账户，可以实现一个车场一个资金账户，也可以实现多个车场共用一个资金账户。并且平台必须具有完整的清结算和对账能力，能实现每个车场所有在线支付渠道的自动对账和清结算，真正实现车场管理的业财一体化。
2.9平台要求对所有接入项目和设备进行全方位智能监控
平台要求对所有接入项目和设备进行全方面智能监控，一旦项目和设备出现离线或者故障时，能及时反馈到平台。并且平台可以配置每个项目的监控处理人员，当监控信息反馈到平台后，平台能通过短信方式及时通知对应的处理人员，并形成异常处理工单进行全生命周期跟踪，保障异常得到及时处理。
2.10平台优惠打折服务需要支持多级商家模式
针对商业项目，平台要求具有完整的商业优惠打折服务，让车场和商家能为车主提供停车优惠券和减免打折服务。优惠打折服务必须支持多级商家管理，能灵活支持车场和商家的二级优惠打折管理模式，也能支持集团物业、车场和商家的多级优惠打折管理方案。
▲2.11平台需要具备车场增值运营管理能力
平台需要具有线上广告运营能力，车场运营人员可以通过平台向特定车场发布在线广告，实现车主进出车场时，能收到车辆进出消息和广告推送内容，广告推送内容要求支持纯文字和H5页面，内容可以由运营人员自行设计。后续平台还需要逐步扩展共享车位、错峰停车等车位级增值运营服务。
2.12平台需要具备云岗亭托管能力，实现车场无人化值守
考虑到逐步实现所有车场的无人化值守，平台必须具备云端岗亭托管能力，实现车主出现异常情况而无法正常通行时，云端岗亭坐席能远程为车主解决通行问题。云端岗亭坐席要求具有车辆进出图片、车牌识别信息、音视频双向对讲、车道环境摄像监控、远程开闸和关闸等基础能力，并且能调取全面的车辆相关信息，辅助云端坐席人员做出开闸决策。云端岗亭坐席必须实现车辆通行信息、音视频双向对讲、车道环境监控的联动，在一个处理界面能查看和操作这些功能。
★2.13平台需要实现车行、人行和访客的统一管控和集中授权
针对需要同时对车行、人行和访客进行管控的物业项目，平台需要实现统一管控和集中授权。要求对人员信息进行统一管理，实现一次采集、信息共用；并且能针对一个人员实现车辆和门禁的集中授权。
平台需要支持对接校园访客程序进行线上预约即可放行（供应商提供承诺函，格式自拟）
2.14平台需要实现门禁跨物业项目集中授权
针对多物业项目进行门禁集中管理时，平台需要实现跨物业项目的门禁集中授权。当一个人员可以同时通行多个物业项目的不同门禁区域时，要求平台只进行一次授权即可覆盖所有物业项目的门禁区域。
▲2.15平台要求访客管理能同时支持车辆和人员访客
针对访客管理，平台要求能同时支持车辆和人员访客统一管理，在访客邀请和预约时，可以同时提交访客车辆信息和访客人员信息。平台能智能控制车场管理和门禁管理系统进行访客车辆和人员的智能识别和放行。
▲2.16投标产品具备云平台清分结算系统须保证合规、合法、稳定性要求，具有央行颁发支付牌照证书支撑，并提供证书加盖公章证明,子母关系公司可授权。
3、系统技术要求
3.1.平台技术架构
A、平台要求采用Java语言开发，完全采用B/S架构，支持目前主流浏览器IE、Chrome和Firefox等。
B、平台要求能采用Linux服务器部署，数据库优先采用开源的MySQL数据库，平台应用服务器和数据库服务器要求支持多机高可用部署，同时提供了自动化构建能力，全运维流程监控能力。
C、平台要求具有良好的架构设计，主要框架要求采用开源框架，不能使用收费的商业框架。平台建议采用分布式微服务架构，支持亿级以上海量数据的处理以及复杂业务场景的处理，每个业务服务能独立部署和维护；当单个业务服务出现故障时，不能影响其他业务服务的正常运行。微服务架构最好采用目前主流Spring Cloud 搭建，实现系统的高扩展性和高维护性。
D、平台要求支持良好的二次开发能力，保障平台的扩展性和个性化，同时要求平台的基础模块和其他业务模块正常升级时，不影响二次开发的业务模块。
★E、平台要求预留后续对接校园数据中台所需接口（供应商提供承诺函，格式自拟）
F、平台要求提供灰度部署方案，通过部署灰度环境和生产环境两个环境，支持新功能在灰度环境部署试用，功能稳定后再通过流量切换到生产环境上，实现了不停机更新。
3.2.平台性能要求
A、系统响应时间：
平台启动时间小于1s；
登录平台时间小于100ms；
该系统与各个业务系统之间的接口响应时间小于100ms；
数据查询操作，近期数据查询响应时间小于1秒，历史数据查询响应时间小于5秒；
设备远程操作，响应时间小于3秒；
功能菜单切换，响应时间小于1秒。
B、数据保存时长（记录）：10年以上；
C、数据保存时长（图片）：抓拍的图片，保存期限最低180天；
D、能支撑至少200个停车场项目的稳定运行，并可动态扩展，不能出现延时、卡顿等现象；
E、需实时进行数据汇总，防止数据被恶意篡改，避免人为作弊；
3.3．高并发性
系统支持并发用户数达到1000个以上，操作响应速度不超过2秒。
3.4．可靠性
A、平均无故障运行时间：平台应具备全天候7*24小时无故障稳定运行。
B、平台应具有网管接口和故障告警功能，出现服务崩溃等故障现象时，应主动预警；
C、系统具有容错能力，在大并发、高连接数的情况下不会崩溃。出现问题时，能准确定位。
3.5．安全性和许可限制
A、平台必须具备高度的安全机制，防止数据被篡改和丢失，保证业务和数据的安全，系统同时必须具备安全可靠的恢复与备份机制。
B、接入平台的物业项目数量不受任何许可限制。
	1
	套

	安装调试费
	设备调试，互联，上线等费用
含路面开挖，线路铺设，机柜整理
★含所有安装辅材及设备，如线缆，交换机，控制柜等所有满足系统运行所需的辅材(供应商提供承诺函，格式自拟)
	1
	项


7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
1． 售后服务要求
(1) 要求供应商在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款。
(2) 供应商须提供7×24小时服务，对于软件在使用过程中出现的问题，在4小时内响应。如遇与所供设备有关的问题无法远程解决的，在事件确定后12小时内赶到现场提供免费服务，24小时内未解决的成交供应商应提供详细的应急解决方案。因成交供应商工作延误，造成采购人损失的，成交供应商应负赔偿责任。
(3) 要求供应商必须拥有专业的售后维护服务团队，能够保证本项目所采购系统的正常运行。
2． 质保期要求
本项目要求供应商书面承诺对软件产品提供自验收合格之日起三年免费升级维护，所需的费用应包含在报价中。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。
6． 供应商按要求提供所需证明材料及承诺函，并加盖供应商公章。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院升级天河校区(银屏岭)正门和东门车辆收费系统采购项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）


附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	名称
	具体参数
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）

	出入口一体机
	1. 记录存储容量：支持 20万条（脱机）
2. 用户存储容量：支持5万条（脱机）
3. 图片存储容量：支持500张（脱机）
[bookmark: _GoBack]4. 内核CPU：四核高频处理器，2G内存，Linux操作系统
5. 通讯方式：支持 TCP/IP、4G（选配）， 有线/无线智能互切
6. ▲显示屏：21.5寸工业级LCD显示屏，屏幕尺寸更大，交互体验更佳
亮度最高支持1000LUX，行业领先，扫码效果更好，75°高温正常显示（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
7. ▲内置摄像头：500W高清摄像头，小尺寸、高集成（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
▲镜头：4.3mm定焦镜头(选配8mm)，传感器：1/2.8''超低照度CMOS传感器；
▲500万像素，最低照度支持0.001lux@F1.6，视频压缩格式：H.265/ H.264，最大分辨率：2560*1920；（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
支持主次码流设置、编码格式支持H.264/265，可变/固定码流，默认分辨率下默认码流6144kbps(5M)，
▲500W超广角，识别纵深可达10米，对角成像角度≥110°轻松覆盖整个车道（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
▲摄像头数据传输方式：MIPI，数据高速传输、低功耗（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
▲左右免调，上下±18°可调，适应各种特殊车道（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
▲三防设计：三防摄像头模组，防水、防尘、防凝露遮雨罩伸缩可调节，保证雨雾天气精准识别（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
8. 广告显示： LCD支持广告播放，可播放png、bmp、jpg、jpeg格式图片，2~5秒轮播播放，可支持用户自定义，可支持0~20张图片
9. 显示交互信息：可支持智能化、行业化、情景化的可自定义显示交互；
10. 内置补光灯：
全自动补光，淡黄暖光色系，保证识别效果的同时，保护车主眼睛，不刺眼，不晃眼
高亮LED灯10颗灯珠，功率6W，光敏开关控制（外置式）
补光距离：5m处光照大于50LUX
（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
11. 语音提示： 自带TTS语音库，支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示
12. 收费模式： 中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、出口人工缴费、手机缴费
13. 支付方式：扫码付
14. 通行凭证：车牌、静态/动态二维码
15. 双路协调：支持两路车牌识别相机
16. 对接网络道闸： 支持IP/IO道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式
17. 支持视频/地感触发抓拍、识别，支持虚拟地感触发
18. 车牌识别率(白天): ≥99.9%
19. 车牌识别率(夜晚/黑天/光线弱配合补光灯条件下): ≥99.7%
20. 车牌颜色识别率: 全天候≥99%
21. 车牌捕获率：视频流触发≥99.9%
22. 车牌识别车速：≤40km/h
23. 车牌识范围:全系车牌，含黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、民用车牌、港澳牌、警牌、武警牌、军牌、民航、使馆牌、领事馆牌、新使馆牌、新领事馆牌、新能源牌的全汉字、字母、数字识别以及特殊个性车牌等
24. 相似字符识别：正确识别车牌中的汉字、字母及数字，相似的省份汉字、字母识别率可达99%以上
25. 支持识别车牌宽度：像数100-600范围内，可正常识别
26. 参数设置：支持识别区域、屏蔽区域、车牌识别大小、动态默认省份等设置
27. ▲识别效果：最大识别角度78°，雨、雾识别率≥98%（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
28. ▲防伪能力：纸打车牌防伪率≥95%，手机车牌防伪率≥98%，（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
29. ▲车牌识别识速度（含防伪）≤0.5S；（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
30. ▲车牌识别识速度（不含防伪）≤0.3S；（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
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	道闸主机
	1.电源电压：AC220 V±10%；
2.整机功率：≤150W；
3.电机电压：DC 24V 
4.▲杆型类型：直杆/曲杆/栅栏杆/发光杆（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
5.电机类型：直流无刷，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
6.噪⾳要求：低于行业标准（≤70分贝）
7.机芯寿命：≥500万次
8.开闸速度：1.2s~4.5s可调
9.▲效果灯光：暖光氛围灯+常亮LOGO（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
10.通信接口：TCP/IP、I/O
11.闸杆方向：支持左右向可选
12.标配地感，选配雷达或红外
13.车辆防砸：采用“车辆检测”、“数字防砸”、“开优先”三重防砸设计（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
14.断电起落杆：机械锁死，需要打开机箱手动转动机械手柄
15.道闸过流保护功能，防止电机堵转产生过大电流将电路板或电机损坏（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
16.采用“故障自检报警提示”技术，方使产品维护
17.工作温度：-25℃〜70℃
18.存储温度：-35℃〜75℃
19.工作湿度：≤90%，⽆凝露 （常温下）
20.防护等级：IP54
21.外观尺寸：1090*325*286mm
22.外观颜色：玫瑰金+荣耀黑
23.机箱材质：机⾝主体采⽤厚度1.5mm的⾼强度碳钢板材 （投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
24.闸杆中⼼⾼度：930mm（闸杆转轴到机箱底部距离
25.▲设备具备开优先功能，当栏杆处于非放行状态而收到放行指令时，应立即运行到放行状态。检测车辆的信号从有车到无车时，能控制驱动部分驱动栏杆运行到禁行状态。栏杆完成禁行状态到放行状态转换、或完成放行状态到禁行状态转换的单程运行时间可调（投标人或投标产品厂商须提供相关内容的具有CMA、CNAS认证标识的第三方检测报告复印件，并加盖公章）
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	道闸栅栏杆
	IV型轻型栅栏杆（标准）
闸杆总长度：4米
方向：右向
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	防砸雷达
	防砸雷达
	4
	个
	
	

	地感处理器
	地感处理器
地感底座
	4
	个
	
	

	车辆管控及收费管理平台
	1、系统定义
待选型及开发系统定义为：广东生态工程职业学院智慧通行管理平台，本文件中无特殊说明，后续简称为“平台”。
2、业务要求
平台详细功能需求请参见功能需求列表附件，原则上需要满足所有功能需求。除基础功能需求外，平台还需要具备下述特点，以提升平台业务管理能力和易用性。
2.1平台必须采用统一操作门户
面向所有用户的界面操作必须采用统一平台和门户，不允许同时部署多个业务平台门户。保障所有用户在一个平台上进行操作，可以通过灵活角色权限配置，控制不同用户使用不同功能。
2.2平台必须全面支持集中管控模式
无论从物业项目管控范围还是业务管控范围，平台都必须支持集中管控。平台要求能实现按物业管理层级来集中管理公司所有物业项目，并且在业务上要求同时支持车场、门禁和访客等核心业务的集中管控，平台还可以根据后续业务管理需要，灵活扩充其他业务。
2.3平台要求支持不同物业项目可开通不同业务管理服务
考虑到不同物业项目的实际管理情况，有些物业项目只对车场进行管理，有些项目只对门禁进行管理，因此平台要求支持不同物业项目可以开通不同业务管理服务。并且可以根据物业项目后续需求，随时开通和关闭某个业务服务。
2.4平台人员信息必须实现一次采集、多业务共用
平台包含的所有管理业务中，人员信息必须实现一次采集、多业务共用。人员信息至少包含但不限于：人员基础资料、车辆信息、人员生物凭证（至少包含：人脸、指纹等）、人员外部凭证（卡凭证、二维码、密码凭证等）和车辆凭证、访客凭证等。不可出现不同业务模块需要单独管理各自人员信息，导致人员信息多次采集。
2.5平台停车业务要求实现路内路外一体化（针对有路内的客户）
平台停车业务模块要能实现公司所有路内泊位资源和路外车场资源的深度整合和统一管理。不仅要求在路内路外停车实现数据整合，还必须实现路内停车和路外车场在管理功能上的一体化。
2.6平台要求能对所有接入车场进行全面管控
平台除了能对所有接入车场的基础数据和业务数据进行汇聚外，还要求能直接管理所有车场的关键业务配置和关键业务操作。至少包含但不限于：车场月卡统一授权、车场黑白名单管理、车位管理、场内车管理、车场月卡和临停收费标准管理等。
▲2.7平台要求具有强大的聚合支付能力，集成主流的在线支付渠道
平台要求具有强大的聚合支付能力，除了目前主流的微信、支付宝等第三方支付外，还需要能根据公司财务合作需求，灵活扩充各银行在线支付渠道。除在线支付方式外，还要求接入主流无感支付服务商。
▲2.8平台要求具有完整的清结算和对账能力，实现业财一体化
要求平台能灵活配置每个车场在线支付的资金账户，可以实现一个车场一个资金账户，也可以实现多个车场共用一个资金账户。并且平台必须具有完整的清结算和对账能力，能实现每个车场所有在线支付渠道的自动对账和清结算，真正实现车场管理的业财一体化。
2.9平台要求对所有接入项目和设备进行全方位智能监控
平台要求对所有接入项目和设备进行全方面智能监控，一旦项目和设备出现离线或者故障时，能及时反馈到平台。并且平台可以配置每个项目的监控处理人员，当监控信息反馈到平台后，平台能通过短信方式及时通知对应的处理人员，并形成异常处理工单进行全生命周期跟踪，保障异常得到及时处理。
2.10平台优惠打折服务需要支持多级商家模式
针对商业项目，平台要求具有完整的商业优惠打折服务，让车场和商家能为车主提供停车优惠券和减免打折服务。优惠打折服务必须支持多级商家管理，能灵活支持车场和商家的二级优惠打折管理模式，也能支持集团物业、车场和商家的多级优惠打折管理方案。
▲2.11平台需要具备车场增值运营管理能力
平台需要具有线上广告运营能力，车场运营人员可以通过平台向特定车场发布在线广告，实现车主进出车场时，能收到车辆进出消息和广告推送内容，广告推送内容要求支持纯文字和H5页面，内容可以由运营人员自行设计。后续平台还需要逐步扩展共享车位、错峰停车等车位级增值运营服务。
2.12平台需要具备云岗亭托管能力，实现车场无人化值守
考虑到逐步实现所有车场的无人化值守，平台必须具备云端岗亭托管能力，实现车主出现异常情况而无法正常通行时，云端岗亭坐席能远程为车主解决通行问题。云端岗亭坐席要求具有车辆进出图片、车牌识别信息、音视频双向对讲、车道环境摄像监控、远程开闸和关闸等基础能力，并且能调取全面的车辆相关信息，辅助云端坐席人员做出开闸决策。云端岗亭坐席必须实现车辆通行信息、音视频双向对讲、车道环境监控的联动，在一个处理界面能查看和操作这些功能。
★2.13平台需要实现车行、人行和访客的统一管控和集中授权
针对需要同时对车行、人行和访客进行管控的物业项目，平台需要实现统一管控和集中授权。要求对人员信息进行统一管理，实现一次采集、信息共用；并且能针对一个人员实现车辆和门禁的集中授权。
平台需要支持对接校园访客程序进行线上预约即可放行（供应商提供承诺函，格式自拟）
2.14平台需要实现门禁跨物业项目集中授权
针对多物业项目进行门禁集中管理时，平台需要实现跨物业项目的门禁集中授权。当一个人员可以同时通行多个物业项目的不同门禁区域时，要求平台只进行一次授权即可覆盖所有物业项目的门禁区域。
▲2.15平台要求访客管理能同时支持车辆和人员访客
针对访客管理，平台要求能同时支持车辆和人员访客统一管理，在访客邀请和预约时，可以同时提交访客车辆信息和访客人员信息。平台能智能控制车场管理和门禁管理系统进行访客车辆和人员的智能识别和放行。
▲2.16投标产品具备云平台清分结算系统须保证合规、合法、稳定性要求，具有央行颁发支付牌照证书支撑，并提供证书加盖公章证明,子母关系公司可授权。
3、系统技术要求
3.1.平台技术架构
A、平台要求采用Java语言开发，完全采用B/S架构，支持目前主流浏览器IE、Chrome和Firefox等。
B、平台要求能采用Linux服务器部署，数据库优先采用开源的MySQL数据库，平台应用服务器和数据库服务器要求支持多机高可用部署，同时提供了自动化构建能力，全运维流程监控能力。
C、平台要求具有良好的架构设计，主要框架要求采用开源框架，不能使用收费的商业框架。平台建议采用分布式微服务架构，支持亿级以上海量数据的处理以及复杂业务场景的处理，每个业务服务能独立部署和维护；当单个业务服务出现故障时，不能影响其他业务服务的正常运行。微服务架构最好采用目前主流Spring Cloud 搭建，实现系统的高扩展性和高维护性。
D、平台要求支持良好的二次开发能力，保障平台的扩展性和个性化，同时要求平台的基础模块和其他业务模块正常升级时，不影响二次开发的业务模块。
★E、平台要求预留后续对接校园数据中台所需接口（供应商提供承诺函，格式自拟）
F、平台要求提供灰度部署方案，通过部署灰度环境和生产环境两个环境，支持新功能在灰度环境部署试用，功能稳定后再通过流量切换到生产环境上，实现了不停机更新。
3.2.平台性能要求
A、系统响应时间：
平台启动时间小于1s；
登录平台时间小于100ms；
该系统与各个业务系统之间的接口响应时间小于100ms；
数据查询操作，近期数据查询响应时间小于1秒，历史数据查询响应时间小于5秒；
设备远程操作，响应时间小于3秒；
功能菜单切换，响应时间小于1秒。
B、数据保存时长（记录）：10年以上；
C、数据保存时长（图片）：抓拍的图片，保存期限最低180天；
D、能支撑至少200个停车场项目的稳定运行，并可动态扩展，不能出现延时、卡顿等现象；
E、需实时进行数据汇总，防止数据被恶意篡改，避免人为作弊；
3.3．高并发性
系统支持并发用户数达到1000个以上，操作响应速度不超过2秒。
3.4．可靠性
A、平均无故障运行时间：平台应具备全天候7*24小时无故障稳定运行。
B、平台应具有网管接口和故障告警功能，出现服务崩溃等故障现象时，应主动预警；
C、系统具有容错能力，在大并发、高连接数的情况下不会崩溃。出现问题时，能准确定位。
3.5．安全性和许可限制
A、平台必须具备高度的安全机制，防止数据被篡改和丢失，保证业务和数据的安全，系统同时必须具备安全可靠的恢复与备份机制。
B、接入平台的物业项目数量不受任何许可限制。
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	安装调试费
	设备调试，互联，上线等费用
含路面开挖，线路铺设，机柜整理
★含所有安装辅材及设备，如线缆，交换机，控制柜等所有满足系统运行所需的辅材(供应商提供承诺函，格式自拟)
	1
	项
	
	

	合计（元）
	


注：附件2的“合计”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明:我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，且非联合体投标。所提供产品及服务均可满足学校采购参数要求，并按产品参数要求提供所需证明材料。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）
