广东生态工程职业学院人工智能实训室LED显示屏采购项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院人工智能实训室LED显示屏采购项目
2、 项目预算：40000.00元
3、 送货地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） [bookmark: _GoBack]报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，提供原厂采购承诺函，如学校需供应商提供原厂授权函，供应商无法按时提交，则视为无效报价；报价时密封提交，否则也视为无效报价。
（5） 报价供应商须具备广东省政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市-LED显示屏（定制化服务）资质，以截图纸质加盖公章为准。
（6） 本项目不接受联合体竞价。
（7） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2024年11月29日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
（8） 投标联系人：刘老师  联系方式：19867570340
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
	设备名称
	品牌型号
	性能参数
	数量
	单位

	LED显示屏
	海康威视
DS-CK25FI/H
	像素结构 表贴三合一
像素间距（mm） 2.5
模组分辨率（W×H） 128×64
模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）
模组最大功耗（W/块） 22
像素密度（点/m2 ） 160000
维护方式 磁吸前维护
显示屏亮度（nits） 500
色温（K） 3000—18000 可调
水平视角（°） 160
垂直视角（°） 140
对比度 3000:1
亮度均匀性 ≥97%
色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内
最佳视距（m） ≥2
峰值功耗（W/m2） 422
平均功耗（W/m2） 211
供电要求 AC220-240V
驱动方式 恒流驱动
换帧频率（Hz） 60
刷新率（Hz） ≥3840 ≥1920
	5.07
	㎡

	视频处理器
	海康威视
DS-D43V02
	支持多达5 路输入接口，包括1 路DVI，1 路HDMI1.3，1 路VGA，1 路USB 播放，1 路CVBS，选配1 路扩展子卡子卡。
支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。
支持输入源一键切换。
支持外置独立音频。
支持DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。
支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。
支持2个网口输出，最大带载 130 万像素。
支持创建6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
支持连接控台设备。
支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。
前面板直观的LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
安装扩展子卡后，支持无线投屏，可投放手机或 Pad 画面。
	1
	台

	控制软件
	网远LED大屏播放软件V1.0
	屏幕播放软件
	1
	套

	备品备件
	海康威视
	同批次模组、接收卡、电源
	1
	套

	空气开关
	国产定制
	空气开关
	1
	台

	钢结构安装及包边
	定制
	LED显示屏定制结构，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰钢结构框架采用国家标准材料施工，四周拉丝不锈钢外包边装饰
	1
	㎡

	通讯线、电源线及线槽
	定制
	3条六类非屏蔽双绞线，超过80米用光纤；用光纤需另外加光纤收发器，本报价不含光纤收发器费用；
2组3*2.5电源线
	1
	项


注：本项目为交钥匙工程，不再产生其他任何费用。
7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 提交广东省政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市-LED显示屏（定制化服务）资质，以截图纸质加盖公章为准。
6． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院人工智能实训室LED显示屏采购项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）


附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	设备名称
	品牌型号
	性能参数
	数量
	单位
	单价
	总价

	LED显示屏
	海康威视
DS-CK25FI/H
	像素结构 表贴三合一
像素间距（mm） 2.5
模组分辨率（W×H） 128×64
模组尺寸（mm） 320（W）×160（H）
模组最大功耗（W/块） 22
像素密度（点/m2 ） 160000
维护方式 磁吸前维护
显示屏亮度（nits） 500
色温（K） 3000—18000 可调
水平视角（°） 160
垂直视角（°） 140
对比度 3000:1
亮度均匀性 ≥97%
色度均匀性 ±0.003Cx,Cy 之内
最佳视距（m） ≥2
峰值功耗（W/m2） 422
平均功耗（W/m2） 211
供电要求 AC220-240V
驱动方式 恒流驱动
换帧频率（Hz） 60
刷新率（Hz） ≥3840 ≥1920
	5.07
	㎡
	
	

	视频处理器
	海康威视
DS-D43V02
	支持多达5 路输入接口，包括1 路DVI，1 路HDMI1.3，1 路VGA，1 路USB 播放，1 路CVBS，选配1 路扩展子卡子卡。
支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。
安装扩展子卡后，扩展子卡的播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。
支持输入源一键切换。
支持外置独立音频。
支持DVI、HDMI 的输入分辨率预设及自定义调节。
支持画面一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。
支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。
支持2个网口输出，最大带载 130 万像素。
支持创建6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。
支持连接控台设备。
支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。
前面板直观的LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。
安装扩展子卡后，支持无线投屏，可投放手机或 Pad 画面。
	1
	台
	
	

	控制软件
	网远LED大屏播放软件V1.0
	屏幕播放软件
	1
	套
	
	

	备品备件
	海康威视
	同批次模组、接收卡、电源
	1
	套
	
	

	空气开关
	国产定制
	空气开关
	1
	台
	
	

	钢结构安装及包边
	定制
	LED显示屏定制结构，拆装方便；具备间距调节装置，可实现精确调节，显示模组之间的缝隙均匀，显示效果清晰钢结构框架采用国家标准材料施工，四周拉丝不锈钢外包边装饰
	1
	㎡
	
	

	通讯线、电源线及线槽
	定制
	3条六类非屏蔽双绞线，超过80米用光纤；用光纤需另外加光纤收发器，本报价不含光纤收发器费用；
2组3*2.5电源线
	1
	项
	
	

	合计（元）
	


注：附件2的“合计”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品；且非联合体投标。如学校需要，可按时提供原厂授权书；且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）
