广东生态工程职业学院附属小学一体机电教平台配套设备采购项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院附属小学一体机电教平台配套设备采购项目
2、 项目预算：45200.00元
3、 建设地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 本项目不接受联合体竞价。
（5） [bookmark: _GoBack]报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年3月4日下午5点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可通过快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
（6） 投标联系人：刘老师  联系方式：19867570340
（7） 投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:（详见附件1：一体机电教平台配套设备清单）
（1） 项目内容
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	数量

	1
	投影机（幕布）拆装
	国产
	/
	包含设备安装所需要的配件，线材，线管，及设备调试。
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	2
	4G无线有源音响
	云莱
	M20
	1、▲话筒可选用手持式或吊坠式两种话筒款式，手持式采用手拿柱体形状设计，并具备防滚跌落设计；吊坠式采用贝壳形挂脖设计，达到解放双手，随口扩声的效果。所用材料ABS+PC塑料材质，外观新颖；
2、▲话筒采用红外(波长900nm)及UHF无线射频双频技术，稳定可靠避免串频、断频问题；
3、内置拾音传感器：电容式驻极体音头，拾音清晰、距离远；同时具有3.5mm外接话筒接口，可外接头戴或领夹咪使用或传输其它音频文件；
4、▲易于握持的机身，一手掌握话筒操作去繁从简，整机仅有三个大按键从上到下，按感清晰、一键静音，可不用目视就能实现盲操作；
5、开机自动配对，成功及断开均有提示音，兼容同品牌接收设备，携带话筒任意一个教室使用，人手一话筒，干净卫生、易管理；
6、多模式的呼吸灯状态指示，清晰掌握话筒使用状态；
7、▲内置陀螺仪芯片功能短时间不使用静止会自动进入休眠静音状态，拿起话筒则激活使用，无需操作再操作按键；长时间不使用话筒则会自动关机，实现即用即忘的智能目的；
7、★无线话筒具有后进前出模式功能，无需关闭使用中的话筒，强行切入使用，避免由于前面使用者没有退出，后面使用者无法连接的现象；
8、★电池工作时间≥7小时，采用通用性强可更换1节AA（3.7V）的可充电锂离子电池，背面为独立的可拆卸电池盖，可自由更换，无需返厂；
9、充电方式：支持两种充电方式，TYPE-C充电或选配的底座充方式。话筒尾部采用三触点充电触点，话筒正反面都可充电不怕搞反；
10、自动防啸叫算法，在保证拾音距离的同时有效抑制啸叫，学校老师的好帮手；
11、选配高端专属手提包，可收纳话筒、头戴咪、充电线、U盘、手机等教学辅件；
箱体：
12、▲采用一体化设计，集成：D类数字功放，无线接收模块、红外接收模块、扬声器于一体；
13、木质箱体，烤漆金属平面网罩，提升音箱整体美观协调的设计品位，配有顶部壁挂吊装安装配件，安装简单方便；
14、▲主音箱采用下沉嵌入式接线端子板，插线后线材引藏不外露，布线规整美观不再杂乱；
15、音箱二分频单元组成，≥5.25寸阻抗4Ω中低音单元：≥3寸阻抗8Ω高音单元，双喇叭单元配置，音质层次更丰富；
16、▲内置D类≥50W×2数字功放电路，峰值功率≥100W×2，采用DSP音频处理架构芯片，营造创新扩音体验，音乐及话筒分别单独音效控制调节，音乐模式及话筒扩音模式，双通道音效控制各司其职；
17、▲具有≥1组立体声音频输入，副箱输出1组，红外模块扩展口1组，声音闪避话筒优先功能开关按钮，总音量调节旋钮，主音箱内置1组红外接收模块，内置双接收天线；1路用于升级调试DSP音效调节的USB口，可用于技术人员根据现场环境进行调音；
18、▲模拟真人开机提示音，学习氛围从仪式感开启；
19、频响范围：20Hz-20KHz；信噪比：≥85db；灵敏度：≥85dB；
20、保护类型：过温保护、过载保护、话筒瞬间过击保护；
21、采用AC110V-240V/50Hz-60Hz宽电压供电方式，稳定性更高；
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	3
	四合一推拉绿板
	道图
	DT4130
	结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。，滑动板配装带有品牌logo的锁具，滑动板锁定状态下完全遮挡并保护显示频及壁挂一体机；
1.基本尺寸：≥4000mm×1281mm，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。
书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。板面长期书写不变形，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011检测标准；
2.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，减少噪音，改善书写手感。
3.背板：选用优质防锈亚光蓝色彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，每隔8公分设有2公分加强凹槽，确保均布承压不低于640N，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。
4.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
5边框：采用高级亚光铝合金，厚度≥1.2mm，1、上框规格57 mm×100 mm，下框及左右框规格29 mm×100 mm，内框规格37mm*20mm，符合GB5237.3-2008检测标准；两轨道上置隐藏式平滑轮滑道，横（立）框采用双层加强结构，厚≥10㎜。
5.滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。上吊轮配置高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB；上下均匀安装。
6.粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；为了防止粉笔等工具掉落，有与粉尘槽一体的粉尘清理工具，不用时，可代替粉尘孔塞，堵住粉尘孔。
7.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标。
8.限位档：黑板边框内部两侧及中间安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。
9、产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准。
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	4
	壁挂式展台
	希沃
	SC13
	1、壁挂式安装，防盗防破坏。
无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。
采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。
★2、采用无摄像头悬臂设计。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）
★3、支持实时视频矫正功能，拍摄画面无梯形畸变，画面如垂直悬臂拍摄效果。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）
4、采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
5、采用1300W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。显示视频输出像素≥3840*2160。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）
★6、支持实时降噪功能，并可开关控制。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）
★7、支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行对焦（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）。
8、展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）。
★9、外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）
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7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 报价文件内容
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院附属小学一体机电教平台配套设备采购项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容、质保期等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则作无效处理）

附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	数量
	单价
	总价

	1
	投影机（幕布）拆装
	国产
	/
	包含设备安装所需要的配件，线材，线管，及设备调试。
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	2
	4G无线有源音响
	云莱
	M20
	1、▲话筒可选用手持式或吊坠式两种话筒款式，手持式采用手拿柱体形状设计，并具备防滚跌落设计；吊坠式采用贝壳形挂脖设计，达到解放双手，随口扩声的效果。所用材料ABS+PC塑料材质，外观新颖；
2、▲话筒采用红外(波长900nm)及UHF无线射频双频技术，稳定可靠避免串频、断频问题；
3、内置拾音传感器：电容式驻极体音头，拾音清晰、距离远；同时具有3.5mm外接话筒接口，可外接头戴或领夹咪使用或传输其它音频文件；
4、▲易于握持的机身，一手掌握话筒操作去繁从简，整机仅有三个大按键从上到下，按感清晰、一键静音，可不用目视就能实现盲操作；
5、开机自动配对，成功及断开均有提示音，兼容同品牌接收设备，携带话筒任意一个教室使用，人手一话筒，干净卫生、易管理；
6、多模式的呼吸灯状态指示，清晰掌握话筒使用状态；
7、▲内置陀螺仪芯片功能短时间不使用静止会自动进入休眠静音状态，拿起话筒则激活使用，无需操作再操作按键；长时间不使用话筒则会自动关机，实现即用即忘的智能目的；
7、★无线话筒具有后进前出模式功能，无需关闭使用中的话筒，强行切入使用，避免由于前面使用者没有退出，后面使用者无法连接的现象；
8、★电池工作时间≥7小时，采用通用性强可更换1节AA（3.7V）的可充电锂离子电池，背面为独立的可拆卸电池盖，可自由更换，无需返厂；
9、充电方式：支持两种充电方式，TYPE-C充电或选配的底座充方式。话筒尾部采用三触点充电触点，话筒正反面都可充电不怕搞反；
10、自动防啸叫算法，在保证拾音距离的同时有效抑制啸叫，学校老师的好帮手；
11、选配高端专属手提包，可收纳话筒、头戴咪、充电线、U盘、手机等教学辅件；
箱体：
12、▲采用一体化设计，集成：D类数字功放，无线接收模块、红外接收模块、扬声器于一体；
13、木质箱体，烤漆金属平面网罩，提升音箱整体美观协调的设计品位，配有顶部壁挂吊装安装配件，安装简单方便；
14、▲主音箱采用下沉嵌入式接线端子板，插线后线材引藏不外露，布线规整美观不再杂乱；
15、音箱二分频单元组成，≥5.25寸阻抗4Ω中低音单元：≥3寸阻抗8Ω高音单元，双喇叭单元配置，音质层次更丰富；
16、▲内置D类≥50W×2数字功放电路，峰值功率≥100W×2，采用DSP音频处理架构芯片，营造创新扩音体验，音乐及话筒分别单独音效控制调节，音乐模式及话筒扩音模式，双通道音效控制各司其职；
17、▲具有≥1组立体声音频输入，副箱输出1组，红外模块扩展口1组，声音闪避话筒优先功能开关按钮，总音量调节旋钮，主音箱内置1组红外接收模块，内置双接收天线；1路用于升级调试DSP音效调节的USB口，可用于技术人员根据现场环境进行调音；
18、▲模拟真人开机提示音，学习氛围从仪式感开启；
19、频响范围：20Hz-20KHz；信噪比：≥85db；灵敏度：≥85dB；
20、保护类型：过温保护、过载保护、话筒瞬间过击保护；
21、采用AC110V-240V/50Hz-60Hz宽电压供电方式，稳定性更高；
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	四合一推拉绿板
	道图
	DT4130
	结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。，滑动板配装带有品牌logo的锁具，滑动板锁定状态下完全遮挡并保护显示频及壁挂一体机；
1.基本尺寸：≥4000mm×1281mm，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。
书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度≥0.3mm。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2um。板面长期书写不变形，板面表面附有一层透明保护膜，符合GB28231-2011检测标准；
2.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm，采用国际适用工艺，书写无吱咔声，减少噪音，改善书写手感。
3.背板：选用优质防锈亚光蓝色彩涂钢板，厚度≥0.25mm，流水线一次成型，每隔8公分设有2公分加强凹槽，确保均布承压不低于640N，凹槽内置加强筋，造型美观、增加强度，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。
4.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业(提供现场作业图片），确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
5边框：采用高级亚光铝合金，厚度≥1.2mm，1、上框规格57 mm×100 mm，下框及左右框规格29 mm×100 mm，内框规格37mm*20mm，符合GB5237.3-2008检测标准；两轨道上置隐藏式平滑轮滑道，横（立）框采用双层加强结构，厚≥10㎜。
5.滑轮：采用上吊轮双滑道、下平轮单滑动结构，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。上吊轮配置高强度轴承带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB；上下均匀安装。
6.粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；为了防止粉笔等工具掉落，有与粉尘槽一体的粉尘清理工具，不用时，可代替粉尘孔塞，堵住粉尘孔。
7.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角≥R25mm，并带有注册商标。
8.限位档：黑板边框内部两侧及中间安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。
9、产品应符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》和GB 21027-2007《学生用品的安全通用要求》等国家标准。
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	4
	壁挂式展台
	希沃
	SC13
	1、壁挂式安装，防盗防破坏。
无锐角无利边设计，有效防止师生碰伤、划伤。
采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸≥A4面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。
★2、采用无摄像头悬臂设计。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）
★3、支持实时视频矫正功能，拍摄画面无梯形畸变，画面如垂直悬臂拍摄效果。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）
4、采用USB高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求。
5、采用1300W像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅。显示视频输出像素≥3840*2160。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）
★6、支持实时降噪功能，并可开关控制。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）
★7、支持通过双击屏幕画面任意位置，即时改变对焦位置，可对立体物体的局部进行对焦（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）。
8、展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在展台软件上进行同样的操作（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）。
★9、外壳在摄像头部分带保护镜片密封，防止灰尘沾染摄像头，防护等级达到IP4X级别。（提供国家认可的权威第三方检测机构所出具的检测报告原件/复印件）
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	合计（元）
	


注：附件2的“合计”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品；如学校需要，可按时提供原厂授权书且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则作无效处理）
