广东生态工程职业学院林业工程学院智慧林业虚拟仿真实训室设备采购项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院林业工程学院智慧林业虚拟仿真实训室设备采购项目
2、 项目预算：69000.00元
3、 建设地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 本项目不接受联合体竞价。
（5） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年8月25日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可通过快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
（6） 投标联系人：刘老师  联系方式：19867570340
（7） 投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
（1） 项目内容
	设备名称
	技术参数和规格
	数量
	单位

	图形工作站戴尔Precision 3660
	操作系统
	Windows 11 专业版，单语言版 简体中文
	6
	台

	
	处理器
	相当于酷睿 i7-12700 处理器  12 核， 2.1GHz，20 线程。可支持液冷散热
	
	

	
	芯片组
	相当于英特尔® W680及以上
	
	

	
	内存
	不低于32GB，DDR5 高达 4400MHz
4个DIMM插槽；
最高可配128 GB 4400 MHz DDR4 NECC/ECC内存
	
	

	
	硬盘
	512GB PCIe NVMe Class 40 M.2 固态硬盘+2TB 7200rpm SATA 3.5英寸硬盘
支持 3 个 M.2 2280 PCIe NVMe SSD，不占用原有PCIE插槽
最大4个2.5 英寸或者3个3.5英寸及以上；
特定存储配置提供可从正面拆卸的 2.5 英寸 SATA 或 3.5 英寸 SATA；
HDD（带可上锁盖板和钥匙）；
支持前置面板硬盘热插拔；
支持英特尔® 就绪模式™ 技术；
主动散热式超高速驱动器上最多可支持 1 个附加 PCIe SS
	
	

	
	Raid
	英特尔快速存储技术和基于主机的RAID 0/1/5/10
	
	

	
	存储设备
	无光驱，支持光驱位安装3.5寸硬盘位切换
	
	

	
	显卡
	不低于NVIDIA T1000 8G GDDR6 显卡
	
	

	
	音频
	集成Realtek 音频控制器
	
	

	
	网络
	集成：英特尔以太网连接I219-LM 10/100/1000 
	
	

	
	端口
	1.光驱（可选）
2.电源按钮
3.音频麦克风组合（3.5 毫米）插孔
4.（2 个）USB 3.2 Type-A 第 1 代端口 (5 Gbps)
5.USB 3.2 Type-C 第 2 代端口 (10 Gbps)，仅限数据传输
6.USB 3.2 Type-C 第 2x2 代端口 (20 Gbps)，仅限数据传输
7.SD 卡读卡器 4.0 插槽
8.音频输出（3.5 毫米插孔）
9.（2 个）DP1.4++ HBR2
10.（2 个）USB 3.2 Type-C 第 2 代端口 (10 Gbps)，支持供电传输
11.（2 个）USB 3.2 Type-A 第 2 代端口 (10 Gbps)
12.（2 个）USB 2.0 Type-A 端口
13.RJ45 i219 LAN (1 G)-可选的
14.电源接口
15.LED 指示灯
	
	

	
	插槽
	全高 Gen5 PCIe x16 插槽
全高 Gen3 PCIe x4 插槽
全高 Gen 4 PCIe x4 插槽
1 个用于 WiFi 和蓝牙卡的 M.2 2230 插槽
2 个适用于 NVMe SSD 的 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 
插槽
1 个适用于 NVMe SSD 的 M.2 2280 PCIe Gen3 插槽
5 个适用于 2.5/3.5 英寸 HDD/ODD 的 SATA 插槽
	
	

	
	电源
	300 W 内置电源装置，能效为 92% 的 PSU，80 Plus 
Platinum 电源自带LED故障诊断灯
	
	

	
	机箱
	机箱≥18L
	
	

	
	安全性
	机箱防盗开关 
SafeID，包括可信平台模块 (TPM) 2.0 
通过 BIOS 进行的本地硬盘数据擦除（安全擦除） 
可信平台模块 (TPM) 2.0 
SafeBIOS
	
	

	
	电子产品环境评价工具
	产品通过EPEAT认证（提供相关资料，加盖投标人公章）
	
	

	
	CQC认证
	产品通过CQC认证（提供相关资料，加盖投标人公章）
	
	

	
	显示器
	可视尺寸不小于21.45in，分辨率1920*1080
	
	

	
	管理软件
	1.支持多达1500个操作系统启动（含虚拟系统），建立的虚拟系统可以解决硬盘容量小，无法安装多个操作系统的困扰，每个系统数据相互隔离，不同的操作系统可独立设置私有的计算机名和IP地址。
2.支持主流Windows、Linux及麒麟、UOS等国产化操作系统保护/还原/克隆，同时可设置手动还原、不还原、每次开机还原、每天/每周/每月特定时间还原等多个还原模式（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
3.支持双硬盘保护还原及同传，同传支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线及有效数据或增量的小传大或大传小（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
4.支持BIOS底层管理，无需进入Windows系统即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
5.支持BIOS底层管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
6.支持主控端向被控端批量发送消息和通知，通知内容以滚动字幕的方式显示在被控端桌面，避免用户遗漏查收重要通知信息（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
7.支持多系统一键切换和终端键鼠/屏幕/USB/光驱/网络/扬声器等设备批量锁定或解锁（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
8.支持终端批量一键自动升级，无需逐台卸载安装，节省维护时间（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
9.支持控制端UI自定义更换和在线时长强制退出机制，确保用户长时间未使用时，非管理人员对系统进行误操作（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
10.提供管理软件的计算机软件著作权登记证书复印件（加盖投标人公章）
	
	

	
	售后服务
	提供3年上门售后服务
	
	

	
	教学软件安装服务
	按要求安装各种教学软件包括安装AutoCAD、安装office、大疆飞控软件、ArcGIS、MapGIS、Mapinfod等软件并调试至符合教学使用。
	
	



7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 报价文件内容
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。
[bookmark: _GoBack]

附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院林业工程学院智慧林业虚拟仿真实训室设备采购项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容、质保期等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则作无效处理）

附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	设备名称
	技术参数和规格
	数量
	单价
	总价

	图形工作站戴尔Precision 3660
	操作系统
	Windows 11 专业版，单语言版 简体中文
	6
	
	

	
	处理器
	相当于酷睿 i7-12700 处理器  12 核， 2.1GHz，20 线程。可支持液冷散热
	
	
	

	
	芯片组
	相当于英特尔® W680及以上
	
	
	

	
	内存
	不低于32GB，DDR5 高达 4400MHz
4个DIMM插槽；
最高可配128 GB 4400 MHz DDR4 NECC/ECC内存
	
	
	

	
	硬盘
	512GB PCIe NVMe Class 40 M.2 固态硬盘+2TB 7200rpm SATA 3.5英寸硬盘
支持 3 个 M.2 2280 PCIe NVMe SSD，不占用原有PCIE插槽
最大4个2.5 英寸或者3个3.5英寸及以上；
特定存储配置提供可从正面拆卸的 2.5 英寸 SATA 或 3.5 英寸 SATA；
HDD（带可上锁盖板和钥匙）；
支持前置面板硬盘热插拔；
支持英特尔® 就绪模式™ 技术；
主动散热式超高速驱动器上最多可支持 1 个附加 PCIe SS
	
	
	

	
	Raid
	英特尔快速存储技术和基于主机的RAID 0/1/5/10
	
	
	

	
	存储设备
	无光驱，支持光驱位安装3.5寸硬盘位切换
	
	
	

	
	显卡
	不低于NVIDIA T1000 8G GDDR6 显卡
	
	
	

	
	音频
	集成Realtek 音频控制器
	
	
	

	
	网络
	集成：英特尔以太网连接I219-LM 10/100/1000 
	
	
	

	
	端口
	1.光驱（可选）
2.电源按钮
3.音频麦克风组合（3.5 毫米）插孔
4.（2 个）USB 3.2 Type-A 第 1 代端口 (5 Gbps)
5.USB 3.2 Type-C 第 2 代端口 (10 Gbps)，仅限数据传输
6.USB 3.2 Type-C 第 2x2 代端口 (20 Gbps)，仅限数据传输
7.SD 卡读卡器 4.0 插槽
8.音频输出（3.5 毫米插孔）
9.（2 个）DP1.4++ HBR2
10.（2 个）USB 3.2 Type-C 第 2 代端口 (10 Gbps)，支持供电传输
11.（2 个）USB 3.2 Type-A 第 2 代端口 (10 Gbps)
12.（2 个）USB 2.0 Type-A 端口
13.RJ45 i219 LAN (1 G)-可选的
14.电源接口
15.LED 指示灯
	
	
	

	
	插槽
	全高 Gen5 PCIe x16 插槽
全高 Gen3 PCIe x4 插槽
全高 Gen 4 PCIe x4 插槽
1 个用于 WiFi 和蓝牙卡的 M.2 2230 插槽
2 个适用于 NVMe SSD 的 M.2 2230/2280 PCIe Gen4 
插槽
1 个适用于 NVMe SSD 的 M.2 2280 PCIe Gen3 插槽
5 个适用于 2.5/3.5 英寸 HDD/ODD 的 SATA 插槽
	
	
	

	
	电源
	300 W 内置电源装置，能效为 92% 的 PSU，80 Plus 
Platinum 电源自带LED故障诊断灯
	
	
	

	
	机箱
	机箱≥18L
	
	
	

	
	安全性
	机箱防盗开关 
SafeID，包括可信平台模块 (TPM) 2.0 
通过 BIOS 进行的本地硬盘数据擦除（安全擦除） 
可信平台模块 (TPM) 2.0 
SafeBIOS
	
	
	

	
	电子产品环境评价工具
	产品通过EPEAT认证（提供相关资料，加盖投标人公章）
	
	
	

	
	CQC认证
	产品通过CQC认证（提供相关资料，加盖投标人公章）
	
	
	

	
	显示器
	可视尺寸不小于21.45in，分辨率1920*1080
	
	
	

	
	管理软件
	1.支持多达1500个操作系统启动（含虚拟系统），建立的虚拟系统可以解决硬盘容量小，无法安装多个操作系统的困扰，每个系统数据相互隔离，不同的操作系统可独立设置私有的计算机名和IP地址。
2.支持主流Windows、Linux及麒麟、UOS等国产化操作系统保护/还原/克隆，同时可设置手动还原、不还原、每次开机还原、每天/每周/每月特定时间还原等多个还原模式（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
3.支持双硬盘保护还原及同传，同传支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线及有效数据或增量的小传大或大传小（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
4.支持BIOS底层管理，无需进入Windows系统即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
5.支持BIOS底层管理员模式、还原模式、考试模式一键自由切换（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
6.支持主控端向被控端批量发送消息和通知，通知内容以滚动字幕的方式显示在被控端桌面，避免用户遗漏查收重要通知信息（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
7.支持多系统一键切换和终端键鼠/屏幕/USB/光驱/网络/扬声器等设备批量锁定或解锁（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
8.支持终端批量一键自动升级，无需逐台卸载安装，节省维护时间（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
9.支持控制端UI自定义更换和在线时长强制退出机制，确保用户长时间未使用时，非管理人员对系统进行误操作（提供软件功能界面截图并加盖投标人公章）。
10.提供管理软件的计算机软件著作权登记证书复印件（加盖投标人公章）
	
	
	

	
	售后服务
	提供3年上门售后服务
	
	
	

	
	教学软件安装服务
	按要求安装各种教学软件包括安装AutoCAD、安装office、大疆飞控软件、ArcGIS、MapGIS、Mapinfod等软件并调试至符合教学使用。
	
	
	

	合计（元）
	



注：附件2的“合计”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品；如学校需要，可按时提供原厂授权书且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则作无效处理）
