广东生态工程职业学院海珠校区党员活动室采购项项目需求书


1、 项目名称: 广东生态工程职业学院海珠校区党员活动室采购项目
2、 项目预算：98000.00元
3、 送货地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，提供原厂采购承诺函，如学校需供应商提供原厂授权函，供应商无法按时提交，则视为无效报价；报价时密封提交，否则也视为无效报价。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年10月日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（7） 投标联系人：张老师  联系方式：13710623224
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
（一）项目内容
	序号
	样图
	项目名称
	工艺材质及参数
	规格/型号
	数量
	单位
	报价

	1
	[image: ]
	荣誉墙柜子
	E0级环保板材健康环保定制木质柜+内嵌LED氛围灯带
	6.22*2.85m
	1
	套
	

	
	
	立体logo字
	8+3立体水晶字
	90*90cm
	1
	个
	

	
	
	立体大字
	8+3立体水晶字
	20*20cm
	8
	个
	

	2
	[image: ]
	定制书柜
	E0级环保板材健康环保定制木质柜+内嵌LED氛围灯带
	2.97*2.85m
	1
	套
	

	
	
	立体字
	8+3立体水晶字
	30*30cm
	4
	个
	

	3
	[image: ]
	党建文化墙
	8厘PVC高密板裱3厘亚克力UV丝印切割+立体字+立体造型
	3.1*1.5m
	1
	套
	

	4
	[image: ]
	会议墙面
	E0级环保木饰面板护墙板+定制画面+灯带+线路安装及装饰
	6.6*3.1m
	1
	套
	

	5
	[image: 18ed43967b2a3b51bf2e30642ec901ce]
	会议室顶上天花板造型
	石膏板造型，及灯具安装
	10.48*6.6M
	1
	套
	

	6
	[image: ]
	护墙板包柱子
	E0级环保木饰面板护墙板
	3.1*1.5m
	4
	套
	

	7
	[image: ] [image: ] [image: ]
	柱子画面
	8厘PVC高密板裱3厘亚克力UV丝印切割+立体造型
	1*0.35m
	4
	套
	

	8
	[image: ]
	12寸全频音响
	型号 Model K103
组件 Components: LF 1 x 10"(250mm)  MF 1X5"(125mm)    HF 1 x 3"(75mm)  
连接器 Connectors: 2 x NEUTRIK NL4 
频响 Frequency Reponse: 35Hz-18KHz 
灵敏度 Sensitivity(1W/1M): 99 dB 
额定功率 Rated Power: 130 Watts 
标称阻抗 Nominal lmpedance: 8Ω 
尺寸：高*宽*深310*530*330MM重量 Weight: 13.5Kg  
	K-103
	套
	1
	

	9
	[image: ]
	一拖八无线鹅麦克风
	U段无线一拖八麦克风
产品性能特点：
·本机采用独特美学设计，主机开关采用LED红光显示使用状态一目了然。
·液晶显示屏，更清晰观测麦克风使用数据。
·★本机特有GROUP频率编组功能,提供快速便捷安装支持，内置8组叠机无干扰频率，一键调取，同一频段频率可供调用为同一场所同时轻松叠机使用1-8套，叠机使用无忧。
·采用UHF段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠。
·DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在54.73MHz频率带宽内，以270KHz信道间隔，提供多达200 个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰。
·先进的自动对频技术，即使将发射器与接收机的频率调乱了，您只需轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，使用方便。
·无线发射系统，会议发射器、腰挂发射器与手持式发射器均采用两节AA电池供电，采用高碱性电池可使用较长时间（高功率10小时，低功率15小时），
·★会议发射器可自由选配24CM枪式超短杆麦管,使用14mm电容镀金咪芯,有效拾音距离可达50cm
·★手持式发射器可自由选配智能静音技术，话筒离开人手静止后3秒内自动静音（任意方向，任意角度放置均可）
·使用距离: 空旷环境：80-100米      复杂环境：30-80米
·本机具有极高的频率稳定性，可多台叠机使用，是会议及演讲场合的理想选择。
系统技术参数指标：
系统技术参数指标：
频率范围：610.000-669.900MHz
调制方式：宽带FM
可调范围：59.9 MHz
信道数目：200（8*25）
信道间隔：300KHZ
接收方式：CPU控制自动选讯
频率稳定度：±0.005%以内
动态范围：100 dB
最大频偏：±50 KHZ
频率响应：40Hz-18 KHZ 
综合信噪比：>105dB
综合失真：≤0.5%
工作温度：-10℃至40℃

发射器指标：
天线程式：会议、腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线；手持麦克风内置螺旋天线
输出功率：高功率30mW；低功率3mW
杂散抑制：-60dB
供电：3节AA电池
使用时间：30mW时大于10个小时，3mW时大于15小时

接收机指标：
接收机方式：二次变频超外差
中频频率：第一中频：110 MHz，第二中频10.7 MHz
天线接口：BNC/50Ω
灵敏度：12 dBμV (80dBS/N)
灵敏度调节范围：12-32 dBμV
杂散抑制：≥75dB
最大输出电平：+10 dBV
	S-218
	套
	1
	

	10
	[image: ]
	机柜
	木质，轮子
	12U
	个
	1
	

	11
	[image: ]
	音响线
	
	3平方
	卷
	1
	

	12
	[image: ]
	音响架
	全金属，加厚，加长
	H506
	套
	2
	

	13
	[image: ]
	音频线
	
	
	条
	2
	


注：报价含税、含运输、安装费，人工费、机械台班费、场地清理费等，并考虑安全风险等
7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
（3） 中标供应商免费送货上门包安装调试，并按照生产厂家售后服务要求上门免费维保服务。
（4） 免费保修期为1 年（若本需求书上有特别要求的按特别要求执行），在保修期内发生故障，由中标供应商负责联系配件厂家进行维修或更换。由此产生的一切费用均由中标供应商承担。保修期间用户所购各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	
广东生态工程职业学院海珠校区党员活动室项目


	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：


（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	序号
	样图
	项目名称
	工艺材质及参数
	规格/型号
	数量
	单位
	报价

	1
	[image: ]
	荣誉墙柜子
	E0级环保板材健康环保定制木质柜+内嵌LED氛围灯带
	6.22*2.85m
	1
	套
	

	
	
	立体logo字
	8+3立体水晶字
	90*90cm
	1
	个
	

	
	
	立体大字
	8+3立体水晶字
	20*20cm
	8
	个
	

	2
	[image: ]
	定制书柜
	E0级环保板材健康环保定制木质柜+内嵌LED氛围灯带
	2.97*2.85m
	1
	套
	

	
	
	立体字
	8+3立体水晶字
	30*30cm
	4
	个
	

	3
	[image: ]
	党建文化墙
	8厘PVC高密板裱3厘亚克力UV丝印切割+立体字+立体造型
	3.1*1.5m
	1
	套
	

	4
	[image: ]
	会议墙面
	E0级环保木饰面板护墙板+定制画面+灯带+线路安装及装饰
	6.6*3.1m
	1
	套
	

	5
	[image: 18ed43967b2a3b51bf2e30642ec901ce]
	会议室顶上天花板造型
	石膏板造型，及灯具安装
	10.48*6.6M
	
	
	

	6
	[image: ]
	护墙板包柱子
	E0级环保木饰面板护墙板
	3.1*1.5m
	4
	套
	

	7
	[image: ] [image: ] [image: ]
	柱子画面
	8厘PVC高密板裱3厘亚克力UV丝印切割+立体造型
	1*0.35m
	4
	套
	

	8
	[image: ]
	12寸全频音响
	型号 Model K103
组件 Components: LF 1 x 10"(250mm)  MF 1X5"(125mm)    HF 1 x 3"(75mm)  
连接器 Connectors: 2 x NEUTRIK NL4 
频响 Frequency Reponse: 35Hz-18KHz 
灵敏度 Sensitivity(1W/1M): 99 dB 
额定功率 Rated Power: 130 Watts 
标称阻抗 Nominal lmpedance: 8Ω 
尺寸：高*宽*深310*530*330MM重量 Weight: 13.5Kg  
	K-103
	套
	1
	

	9
	[image: ]
	一拖八无线鹅麦克风
	U段无线一拖八麦克风
产品性能特点：
·本机采用独特美学设计，主机开关采用LED红光显示使用状态一目了然。
·液晶显示屏，更清晰观测麦克风使用数据。
·★本机特有GROUP频率编组功能,提供快速便捷安装支持，内置8组叠机无干扰频率，一键调取，同一频段频率可供调用为同一场所同时轻松叠机使用1-8套，叠机使用无忧。
·采用UHF段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠。
·DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，在54.73MHz频率带宽内，以270KHz信道间隔，提供多达200 个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰。
·先进的自动对频技术，即使将发射器与接收机的频率调乱了，您只需轻轻一按，发射机就会自动追锁接收机频率并调整一致，使用方便。
·无线发射系统，会议发射器、腰挂发射器与手持式发射器均采用两节AA电池供电，采用高碱性电池可使用较长时间（高功率10小时，低功率15小时），
·★会议发射器可自由选配24CM枪式超短杆麦管,使用14mm电容镀金咪芯,有效拾音距离可达50cm
·★手持式发射器可自由选配智能静音技术，话筒离开人手静止后3秒内自动静音（任意方向，任意角度放置均可）
·使用距离: 空旷环境：80-100米      复杂环境：30-80米
·本机具有极高的频率稳定性，可多台叠机使用，是会议及演讲场合的理想选择。
系统技术参数指标：
系统技术参数指标：
频率范围：610.000-669.900MHz
调制方式：宽带FM
可调范围：59.9 MHz
信道数目：200（8*25）
信道间隔：300KHZ
接收方式：CPU控制自动选讯
频率稳定度：±0.005%以内
动态范围：100 dB
最大频偏：±50 KHZ
频率响应：40Hz-18 KHZ 
综合信噪比：>105dB
综合失真：≤0.5%
工作温度：-10℃至40℃

发射器指标：
天线程式：会议、腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线；手持麦克风内置螺旋天线
输出功率：高功率30mW；低功率3mW
杂散抑制：-60dB
供电：3节AA电池
使用时间：30mW时大于10个小时，3mW时大于15小时

接收机指标：
接收机方式：二次变频超外差
中频频率：第一中频：110 MHz，第二中频10.7 MHz
天线接口：BNC/50Ω
灵敏度：12 dBμV (80dBS/N)
灵敏度调节范围：12-32 dBμV
杂散抑制：≥75dB
[bookmark: _GoBack]最大输出电平：+10 dBV
	S-218
	套
	1
	

	10
	[image: ]
	机柜
	木质，轮子
	12U
	个
	1
	

	11
	[image: ]
	音响线
	
	3平方
	卷
	1
	

	12
	[image: ]
	音响架
	全金属，加厚，加长
	H506
	套
	2
	

	13
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	音频线
	
	
	条
	2
	

	
总报价
	



注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                   
     报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如学校需要，可按时提供原厂授权书。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）
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