广东生态工程职业学院2025年阳江基地学生宿舍家具采购项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院2025年阳江基地学生宿舍家具采购项目
2、 项目预算：99450.00元
3、 建设地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商须具备广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市-办公家具（定制化服务）或集采商城-办公家具供应商，服务区域包括广州市，且在有效期内投标时提供广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市-办公家具（定制化服务）或集采商城-办公家具供应商截图、且服务区域包括广州市，以截图纸质加盖公章为准。
（5） 本项目中选后需在定点集市进行定点议价采购或在集采商城下订单。中标供应商如未按要求进行供货则取消中标资格和上报平台进行处理。
（6） 报价时密封提交，否则视为无效报价。
（7） 本项目不接受联合体竞价。
（8） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年11月25日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可通过快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交,快递到付拒收。
（9） 投标联系人：张老师  联系方式：13710623224
（10） 投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
（1） 项目内容（详见办公家具明细报价表）







	序号
	名称
	功能参数
	单位
	数量

	1
	二人位学生组合公寓床（床架）
	1.规格	3960mm（长）*950mm（宽）*2100mm（高）（±5mm）
2.床立柱	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，外立面转角采用R圆角过渡工艺，外边作斜边设计，内侧保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥70mm*70mm，边宽≥20mm，材料厚度为≥1.3mm。
3.床横梁	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，底部外侧面采用R角圆弧过渡处理，底部内侧面保持直角结构，顶部保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥80mm*22mm，材料厚度为≥1.3mm。
4.床头侧横梁	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，底部外侧面采用R角圆弧过渡处理，底部内侧面保持直角结构，顶部保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥80mm*22mm，材料厚度为≥1.3mm。
5.床头挡板	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm；四边采用环保PVC封边；透气孔采用塑料或钢制，椭圆形设计。
6.床尾侧护栏	尾端采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm，四边采用环保PVC封边；前端拉手采用优质铝合金或钢制配件加固，前端弧形中间镂空设计。
7.床板支撑横梁	采用优质方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为≥30mm*20mm，材料厚度≥1.3mm；数量≥5根。
8.安全前护栏	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm，四边采用环保PVC封边；靠缺口处拉手采用优质铝合金或钢制配件加固，拉手前端弧形中间镂空设计。
9.安全中护栏	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm，四边采用环保PVC封边；靠缺口处拉手采用优质铝合金或钢制配件加固，拉手前端弧形中间镂空设计。
10.安全后护栏	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm；四边采用环保PVC封边。
11.爬梯	立柱、扶手采用椭圆冷轧钢管，截面尺寸为≥40mm*20mm，材料厚度≥1.3mm；踏板底座采用冷轧钢板，板材厚度≥2.0mm；踏板采用钢材加防滑垫，设有防滑纹理结构，具备夜光效果。环保ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料注塑成型，设有防滑纹理结构。
12.蚊帐架	上床要求配置，下床要考虑挂蚊帐的设置。
13.金属表面漆	采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
14.防滑脚塞	采用环保ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料注塑成型，牢固、耐久，质保期内免费更换。
15.实木铺板	采用多层实木板，材料厚度≥15mm，负荷强度干燥≥125KG,牢固、耐用、平整，无响声。考虑减少床垫与铺板之间的滑动设置。参考图如下：
[image: 558420e6c594fb94d041714a2803844c]
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	2
	双层床
	1.规格	2000mm（长）*950mm（宽）*2100mm（高）（±5mm）
2.床立柱   采用优质冷轧钢管，成封闭管型，外立面转角采用R圆角过渡工艺，外边作斜边设计，内侧保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥70mm*70mm，边宽≥20mm，材料厚度为≥1.3mm。
3.床横梁	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，底部外侧面采用R角圆弧过渡处理，底部内侧面保持直角结构，顶部保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥80mm*22mm，材料厚度为≥1.3mm。
4.床头侧横梁	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，底部外侧面采用R角圆弧过渡处理，底部内侧面保持直角结构，顶部保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥80mm*22mm，材料厚度为≥1.3mm。
5.床头挡板	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm；四边采用环保PVC封边；透气孔采用塑料或钢制，椭圆形设计。
6.床尾侧护栏	采用环保板材，材料厚度为≥18mm；前端拉手采用牢固金属配件加固。
7.床板支撑横梁	采用优质方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为≥30mm*20mm，材料厚度≥1.3mm；数量≥5根。
8.安全前护栏	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm，爬梯上端缺口处设置拉手四边采用环保PVC封边；靠缺口处拉手采用优质铝合金或钢制配件加固，拉手前端弧形中间镂空设计。
9.安全后护栏	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm；四边采用环保PVC封边。
10.爬梯	立柱、扶手采用椭圆冷轧钢管，截面尺寸为≥40mm*20mm，材料厚度≥1.3mm；踏板底座采用冷轧钢板，板材厚度≥2.0mm；踏板采用钢材加全包防滑垫，设有防滑纹理结构，具备夜光效果。环保ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料注塑成型，设有防滑纹理结构。
11.金属表面漆	采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
12.防滑脚塞	采用环保ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料注塑成型。
13.实木铺板	采用多层实木板，材料厚度≥15mm，负荷强度干燥≥125KG,牢固、耐用、平整，无响声。考虑减少床垫与铺板之间的滑动设置。参考图如下：
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	3
	二人位书台
	1.规格	1400mm（长）*600mm（宽）*760mm（高）（±5mm）
2.桌脚	立柱采用优质方形冷轧钢管，截面尺寸为≥50mm*25mm，材料厚度≥1.3mm。拉杆采用优质方形冷轧钢管，截面尺寸为≥50mm*25mm，材料厚度≥1.3mm。桌斗托杆采用优质方形冷轧钢管，截面尺寸为≥50mm*25mm，材料厚度≥1.3mm。桌脚配备高分子树脂防潮脚垫，有效隔绝地面湿气。
3.桌面板	采用环保型浸渍胶膜饰面颗粒板，材料厚度≥25mm；四边采用环保PVC封边带密封处理，封边带厚度≥2.0mm；配套预埋线盒直径≥φ50mm。
4.挡边	采用环保浸渍胶膜饰面颗粒板，材料厚度≥18mm；四边采用环保PVC封边胶合成型，材料厚度≥1.5mm；高度≥100mm。
[image: ]5.金属表面漆	表面采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。参考图如下：
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	4
	书架
	1.规格	横书架：1400mm（长）*300mm（宽）*350mm（高）（±5mm）
2.▲横书架	采用优质冷轧钢板基材，材料厚度≥0.8mm；连接构件采用塑料或钢制配件连接，顶部及底部转角均实现R角圆角过渡设计。
3.金属表面漆	表面采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。参考图如下：
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	5
	双人衣柜
	1.规格	500mm（长）*600mm（宽）*1720mm（高）（±5mm）
2.主材	采用优质冷轧钢板，材料厚度≥1.0mm。
3.连接构件	采用塑料或钢制配件连接，正面与人体接触边缘（侧边、顶边、底边）均为R弧边过渡设计，顶部及底部转角均实现R角圆角过渡设计。
4.挂衣构件	衣杆采用≥φ19mm圆形钢管，材料厚度≥1.0mm。挂衣托采用塑料或钢制配件支撑，可拆卸结构设计。
5.锁具	柜门锁牌要求设计简洁、坚固、耐用。
6.金属表面漆	表面采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
7.要求	衣柜整体深不小于600mm，确保挂衣区拥有充足空间；柜体正面与人体接触边缘（侧边、顶边、底边）均为R角弧边过渡设计；顶部及底部转角均实现R角圆角过渡设计，消除锐角隐患；底部配备高分子树脂防潮脚垫，有效隔绝地面湿气。参考图如下：
[image: ]
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	6
	靠背椅
	1.规格	415mm（长）*420mm（宽）*（座高）420mm/（靠背高）750（高）（±5mm）
2.座板	采用环保PP（聚丙烯）注塑成型；座板有形状或躯体弧度设计。
3.背板	采用环保PP（聚丙烯）注塑成型；靠背有形状或躯体弧度设计。
4.桌椅钢架	1、底脚：采用≥50*30mm椭圆形冷轧钢管，材料厚度≥1.3mm；2.拉杆：采用≥40*20mm半旦形冷轧钢管，材料厚度≥1.3mm。5.金属表面漆	表面采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6.防滑脚塞	采用环保ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料注塑成型，底部螺丝锁紧。参考图如下：
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[bookmark: _GoBack]注：报价含税、含运输、安装费。需求书图片仅供参考，投标时需提供不少于3个角度的实物照片，用尺寸测量的照片，能清晰体现出形状、尺寸及厚度。
（2） 送货时间：签订合同后10个工作日内交付使用。
（3） 质保期：免费保修期5年。
7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 报价文件内容
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件2）。
3． 报价时提供相关实物照片和测量尺寸。
4． 按要求提交加盖报价供应商公章的《办公家具明细报价表》。
5． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
6． 报价供应商须具备广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市-办公家具（定制化服务）供应商，服务区域包括广州市，以截图纸质加盖公章为。
7． 投标时需提供不少于3个角度的实物照片，用尺寸测量的照片，能清晰体现出形状、尺寸及厚度。
8． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院2025年阳江基地学生宿舍家具采购项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容、质保期等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：




（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	序号
	名称
	功能参数
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	二人位学生组合公寓床（床架）
	1.规格	3960mm（长）*950mm（宽）*2100mm（高）（±5mm）
2.床立柱	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，外立面转角采用R圆角过渡工艺，外边作斜边设计，内侧保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥70mm*70mm，边宽≥20mm，材料厚度为≥1.3mm。
3.床横梁	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，底部外侧面采用R角圆弧过渡处理，底部内侧面保持直角结构，顶部保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥80mm*22mm，材料厚度为≥1.3mm。
4.床头侧横梁	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，底部外侧面采用R角圆弧过渡处理，底部内侧面保持直角结构，顶部保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥80mm*22mm，材料厚度为≥1.3mm。
5.床头挡板	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm；四边采用环保PVC封边；透气孔采用塑料或钢制，椭圆形设计。
6.床尾侧护栏	尾端采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm，四边采用环保PVC封边；前端拉手采用优质铝合金或钢制配件加固，前端弧形中间镂空设计。
7.床板支撑横梁	采用优质方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为≥30mm*20mm，材料厚度≥1.3mm；数量≥5根。
8.安全前护栏	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm，四边采用环保PVC封边；靠缺口处拉手采用优质铝合金或钢制配件加固，拉手前端弧形中间镂空设计。
9.安全中护栏	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm，四边采用环保PVC封边；靠缺口处拉手采用优质铝合金或钢制配件加固，拉手前端弧形中间镂空设计。
10.安全后护栏	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm；四边采用环保PVC封边。
11.爬梯	立柱、扶手采用椭圆冷轧钢管，截面尺寸为≥40mm*20mm，材料厚度≥1.3mm；踏板底座采用冷轧钢板，板材厚度≥2.0mm；踏板采用钢材加防滑垫，设有防滑纹理结构，具备夜光效果。环保ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料注塑成型，设有防滑纹理结构。
12.蚊帐架	上床要求配置，下床要考虑挂蚊帐的设置。
13.金属表面漆	采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，需提供耐酸、耐盐雾检查报告。
14.防滑脚塞	采用环保ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料注塑成型，牢固、耐久，质保期内免费更换。
15.实木铺板	采用多层实木板，材料厚度≥15mm，负荷强度干燥≥125KG,牢固、耐用、平整，无响声。考虑减少床垫与铺板之间的滑动设置。参考图如下：
[image: 558420e6c594fb94d041714a2803844c]
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	双层床
	1.规格	2000mm（长）*950mm（宽）*2100mm（高）（±5mm）
2.床立柱	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，外立面转角采用R圆角过渡工艺，外边作斜边设计，内侧保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥70mm*70mm，边宽≥20mm，材料厚度为≥1.3mm。
3.床横梁	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，底部外侧面采用R角圆弧过渡处理，底部内侧面保持直角结构，顶部保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥80mm*22mm，材料厚度为≥1.3mm。
4.床头侧横梁	采用优质冷轧钢管，成封闭管型，底部外侧面采用R角圆弧过渡处理，底部内侧面保持直角结构，顶部保持直角结构，人体接触面平整、圆滑，断截面成型尺寸为≥80mm*22mm，材料厚度为≥1.3mm。
5.床头挡板	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm；四边采用环保PVC封边；透气孔采用塑料或钢制，椭圆形设计。
6.床尾侧护栏	采用环保板材，材料厚度为≥18mm；前端拉手采用牢固金属配件加固。
7.床板支撑横梁	采用优质方形冷轧钢管，断截面成型尺寸为≥30mm*20mm，材料厚度≥1.3mm；数量≥5根。
8.安全前护栏	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm，爬梯上端缺口处设置拉手四边采用环保PVC封边；靠缺口处拉手采用优质铝合金或钢制配件加固，拉手前端弧形中间镂空设计。
9.安全后护栏	采用环保实木颗粒板，材料厚度为≥18mm；四边采用环保PVC封边。
10.爬梯	立柱、扶手采用椭圆冷轧钢管，截面尺寸为≥40mm*20mm，材料厚度≥1.3mm；踏板底座采用冷轧钢板，板材厚度≥2.0mm；踏板采用钢材加全包防滑垫，设有防滑纹理结构，具备夜光效果。环保ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料注塑成型，设有防滑纹理结构。
11.金属表面漆	采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，需提供耐酸、耐盐雾检查报告。
12.防滑脚塞	采用环保ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料注塑成型。
13.实木铺板	采用多层实木板，材料厚度≥15mm，负荷强度干燥≥125KG,牢固、耐用、平整，无响声。考虑减少床垫与铺板之间的滑动设置。参考图如下：
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	二人位书台
	1.规格	1400mm（长）*600mm（宽）*760mm（高）（±5mm）
2.桌脚	立柱采用优质方形冷轧钢管，截面尺寸为≥50mm*25mm，材料厚度≥1.3mm。拉杆采用优质方形冷轧钢管，截面尺寸为≥50mm*25mm，材料厚度≥1.3mm。桌斗托杆采用优质方形冷轧钢管，截面尺寸为≥50mm*25mm，材料厚度≥1.3mm。桌脚配备高分子树脂防潮脚垫，有效隔绝地面湿气。
3.桌面板	采用环保型浸渍胶膜饰面颗粒板，材料厚度≥25mm；四边采用环保PVC封边带密封处理，封边带厚度≥2.0mm；配套预埋线盒直径≥φ50mm。
4.挡边	采用环保浸渍胶膜饰面颗粒板，材料厚度≥18mm；四边采用环保PVC封边胶合成型，材料厚度≥1.5mm；高度≥100mm。
5.金属表面漆	表面采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，需提供耐酸、耐盐雾检查报告。参考图如下：
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	书架
	1.规格	横书架：1400mm（长）*300mm（宽）*350mm（高）（±5mm）
2.▲横书架	采用优质冷轧钢板基材，材料厚度≥0.8mm；连接构件采用塑料或钢制配件连接，顶部及底部转角均实现R角圆角过渡设计。
3.金属表面漆	表面采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。参考图如下：
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	双人衣柜
	1.规格	500mm（长）*600mm（宽）*1720mm（高）（±5mm）
2.主材	采用优质冷轧钢板，材料厚度≥1.0mm。
3.连接构件	采用塑料或钢制配件连接，正面与人体接触边缘（侧边、顶边、底边）均为R弧边过渡设计，顶部及底部转角均实现R角圆角过渡设计。
4.挂衣构件	衣杆采用≥φ19mm圆形钢管，材料厚度≥1.0mm。挂衣托采用塑料或钢制配件支撑，可拆卸结构设计。
5.锁具	柜门锁牌要求设计简洁、坚固、耐用。
6.金属表面漆	表面采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
7.要求	衣柜整体深不小于600mm，确保挂衣区拥有充足空间；柜体正面与人体接触边缘（侧边、顶边、底边）均为R角弧边过渡设计；顶部及底部转角均实现R角圆角过渡设计，消除锐角隐患；底部配备高分子树脂防潮脚垫，有效隔绝地面湿气。参考图如下：
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	靠背椅
	1.规格	415mm（长）*420mm（宽）*（座高）420mm/（靠背高）750（高）（±5mm）
2.座板	采用环保PP（聚丙烯）注塑成型；座板有形状或躯体弧度设计。
3.背板	采用环保PP（聚丙烯）注塑成型；靠背有形状或躯体弧度设计。
4.桌椅钢架	1、底脚：采用≥50*30mm椭圆形冷轧钢管，材料厚度≥1.3mm；2.拉杆：采用≥40*20mm半旦形冷轧钢管，材料厚度≥1.3mm。
5.金属表面漆	表面采用热固性粉末涂料，经高温固化成型，喷涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致,应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
6.防滑脚塞	采用环保ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）塑料注塑成型，底部螺丝锁紧。
参考图如下：
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	总报价：




注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日
（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）





附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：









（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）
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