广东生态工程职业学院
《油茶果采摘劳务服务》项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院《油茶果采摘与测产劳务服务》项目
2、 项目预算：90000元
3、 服务地址: 梅州市兴宁市黄陂镇油茶叶面肥配方及施用技术推广示范基地
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
6． 为参与本项目的工作人员足额投保工伤保险和商业意外险。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） [bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]经营范围必须满足本次公开选取范围：中选单位经营范围涵盖林产品采集。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年12月10日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可通过快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递单要备注项目名称和公司名称，快递到付拒收。
（7） 投标联系人：张老师  联系方式：13710623224
（8） 投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
（一）项目内容
	项目名称
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]项目内容

	广东生态工程职业学院《油茶果采摘与测产劳务服务》项目
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK8]广东生态工程职业学院在梅州兴宁建设油茶叶面肥配方及施用技术推广示范基地300亩，项目基地位于梅州兴宁市黄陂镇甘专村秋坑、阿句塘一带（24.376793°，115.688708°），林地面积300亩，坡度在25度左右，土质以红壤为主，林地所有权属为甘专村、黄石村、留陂村集体所有，权属、承包手续齐全。
现因油茶示范基地采摘油茶果和测产需要，计划采购油茶果采摘和测产劳务服务，具体包括：
一、油茶果采摘劳务服务
1.作业范围：300亩示范基地内除8亩试验样地外的全部油茶林，约292亩。
2.作业时间：在2025年油茶果实成熟期，根据采购方通知的具体时间内集中完成，预计为2025年12月中上旬。
3.采摘方式与质量标准
[bookmark: _GoBack]（1）人工采摘：严禁敲杆、摇树等粗暴方式，必须采用人工手摘，确保果实完整、无破损。
（2）成熟度判断：需在采购方技术人员指导下，按要求采摘成熟的油茶果（通常表现为果皮发亮、色泽变深、自然微裂）。
（3）保护花芽：采摘时需格外小心，严禁损坏树干、树皮及树冠上已形成的花蕾与幼果（次年果实），违者需承担相应赔偿责任。
（4）清理收集：落地果实需一并捡拾。采摘后的果实应使用透气筐篓盛装，及时运至指定收购点或晾晒场，并协助采购方进行过磅登记。
二、试验样地测产劳务服务（8亩）
1.作业范围：位于300亩基地内，由采购方指定的8亩专用试验样地。
2.作业时间：与大规模采摘同步进行，预计为2025年12月中上旬。
3.技术要求与工作内容
（1）精准采摘：在采购方科研人员的现场监督与指导下，对试验样地内的每株油茶树进行单株采摘。
（2）分类收集与标记：需按单株为单位，将采摘的油茶果分别装入专用采样袋或筐中。
（3）每个样本必须立即悬挂或粘贴防水标签，标签信息需清晰、准确，包括但不限于：样地编号、株号、采摘日期。
（4）现场称重与数据记录：配备精度至少为0.1kg的电子秤，在科研人员监督下，对每个单株样本的鲜果进行现场称重。
（5）安排专人配合科研人员，将称重数据实时、准确地记录在专用的测产登记表中。
（6）样本转运：将标记好并称重后的单株样本，安全、有序地转运至采购方指定的科研处理场所。
三、管理、验收与安全要求
1.安全管理：供应商须对其全部工作人员的安全负全责，必须为其购买足额的团体意外伤害保险。制定并执行严格的山地作业安全规程，包括防滑、防摔措施，恶劣天气（如雨天、大风）禁止上山等。须对采摘人员进行安全培训和技术交底，确保其了解并遵守基地的各项规定。
2.人员与设备要求：供应商需根据工期要求，组织足够数量的、有经验的采摘人员，并指定现场负责人，确保管理与沟通顺畅。需自备采摘、运输（如背篓、筐篓）、称重及数据记录所需的全部工具与材料。



7、 付款结算：
项目合同签订后服务完成后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 验收要求及质量保证
1． 验收要求
[bookmark: OLE_LINK3]验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，由采购人组织人员进行审查和验收。按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。
2． 质量保证
项目方有权随时进行现场监督检查，并对不符合技术标准的行为提出整改意见，供应商须立即执行。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 报价文件内容
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院《油茶果采摘与测产劳务服务》项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容、质保期等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容

	广东生态工程职业学院《油茶果采摘与测产劳务服务》项目
	广东生态工程职业学院在梅州兴宁建设油茶叶面肥配方及施用技术推广示范基地300亩，项目基地位于梅州兴宁市黄陂镇甘专村秋坑、阿句塘一带（24.376793°，115.688708°），林地面积300亩，坡度在25度左右，土质以红壤为主，林地所有权属为甘专村、黄石村、留陂村集体所有，权属、承包手续齐全。
现因油茶示范基地采摘油茶果和测产需要，计划采购油茶果采摘和测产劳务服务，具体包括：
一、油茶果采摘劳务服务
1.作业范围：300亩示范基地内除8亩试验样地外的全部油茶林，约292亩。
2.作业时间：在2025年油茶果实成熟期，根据采购方通知的具体时间内集中完成，预计为2025年12月中上旬。
3.采摘方式与质量标准
（1）人工采摘：严禁敲杆、摇树等粗暴方式，必须采用人工手摘，确保果实完整、无破损。
（2）成熟度判断：需在采购方技术人员指导下，按要求采摘成熟的油茶果（通常表现为果皮发亮、色泽变深、自然微裂）。
（3）保护花芽：采摘时需格外小心，严禁损坏树干、树皮及树冠上已形成的花蕾与幼果（次年果实），违者需承担相应赔偿责任。
（4）清理收集：落地果实需一并捡拾。采摘后的果实应使用透气筐篓盛装，及时运至指定收购点或晾晒场，并协助采购方进行过磅登记。
二、试验样地测产劳务服务（8亩）
1.作业范围：位于300亩基地内，由采购方指定的8亩专用试验样地。
2.作业时间：与大规模采摘同步进行，预计为2025年12月中上旬。
3.技术要求与工作内容
（1）精准采摘：在采购方科研人员的现场监督与指导下，对试验样地内的每株油茶树进行单株采摘。
（2）分类收集与标记：需按单株为单位，将采摘的油茶果分别装入专用采样袋或筐中。
（3）每个样本必须立即悬挂或粘贴防水标签，标签信息需清晰、准确，包括但不限于：样地编号、株号、采摘日期。
（4）现场称重与数据记录：配备精度至少为0.1kg的电子秤，在科研人员监督下，对每个单株样本的鲜果进行现场称重。
（5）安排专人配合科研人员，将称重数据实时、准确地记录在专用的测产登记表中。
（6）样本转运：将标记好并称重后的单株样本，安全、有序地转运至采购方指定的科研处理场所。
三、管理、验收与安全要求
1.安全管理：供应商须对其全部工作人员的安全负全责，必须为其购买足额的团体意外伤害保险。制定并执行严格的山地作业安全规程，包括防滑、防摔措施，恶劣天气（如雨天、大风）禁止上山等。须对采摘人员进行安全培训和技术交底，确保其了解并遵守基地的各项规定。
2.人员与设备要求：供应商需根据工期要求，组织足够数量的、有经验的采摘人员，并指定现场负责人，确保管理与沟通顺畅。需自备采摘、运输（如背篓、筐篓）、称重及数据记录所需的全部工具与材料。

	合计
	



注：附件2“合计”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

