[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22]广东生态工程职业学院(银屏岭校区)消防安全调研问题隐患维修整改项目需求书
1、 项目名称:广东生态工程职业学院(银屏岭校区)消防安全调研问题隐患维修整改项目
2、 项目预算：65000元
3、 服务地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商资格：
1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：
(1) 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
(2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
(6) 法律、行政法规规定的其他条件；
2、供应商特定资格条件：
[bookmark: _GoBack]（1）同时具有承接本工程所需的消防设施工程专业承包二级或以上资质（提供加盖公章的复印件）。
（2）持有建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证（提供加盖公章的复印件）。
（3）拟担任本工程项目负责人为机电工程专业二级（或以上）注册建造师，且持有有效的安全生产考核合格证书B证（或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），并提供加盖公章的近6个月连续缴纳的社保资料及广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统人员信息打印页。
（4）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类或C3），并提供加盖公章的近6个月连续缴纳的社保资料及广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统证书信息打印页。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的竞价活动。
4、本次竞价不接受联合体。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，报价时密封提交，否则视为无效报价。
（5） 本项目要求供应商在提交响应文件前，必须进行现场踏勘，以获取有关现场地形、环境、建筑结构、现有设施状况及一切可能影响项目报价和方案的信息。招标人组织现场踏勘，建议投标人前往现场踏勘。投标人未参加现场踏勘的，视为已充分了解项目现场情况及风险，由此产生的报价失误、方案缺陷等后果由投标人自行承担，招标人不承担相关责任。（供应商须在响应文件中附上经签名确认的“现场踏勘回执”作为证明文件）。现场踏勘集合时间地点：2026年5    月3日15：00，广东生态工程职业学院(银屏岭校区)。联系人：黄老师，联系电话：13929591177，参与踏勘的供应商代表请提前一天电话报名，当天携带单位授权委托书原件（格式自拟）及附件4“现场踏勘回执”原件前往现场踏勘。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2026年 5月 7 日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（七）投标联系人：张老师13710623224
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
（1） 项目内容：行政楼、新教学楼、教职工宿舍存在的消防安全调研问题隐患维修整改。
（2） 维修整改设备清单
	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	备注

	1
	应急照明控制器
	SJ-C-30W/B7100
	台
	1
	行政楼加装应急灯、疏散指示

	2
	应急照明集中电源
	SJ-D-0.15KVA/P151A
	台
	1
	

	3
	疏散指示灯
	SJ-BLJC-II1LE0.5W/201S
	个
	20
	

	4
	消防应急灯
	SJ-ZFJC-E3W/ZQ3S
	个
	20
	

	5
	镀锌线管
	Ø20
	米
	320
	

	6
	双绞线
	2*1.5
	米
	400
	

	7
	电源线
	2.5
	米
	100
	

	8
	线管配件
	线盒、直通、快速接头
	批
	1
	

	9
	辅材
	电工胶布、自攻螺丝、机丝
	批
	1
	

	10
	编程调试
	
	项
	1
	

	11
	消防报警控制器故障维修
	南京中消JB-TTL-CST-F1010
	项
	1
	新教学楼消防报警控制器、防火门监控器、应急照明控制器、电气火灾报警故障维修

	12
	防火门监控器故障维修
	
	项
	1
	

	13
	应急照明控制器故障维修
	
	项
	1
	

	14
	电器火灾故障维修
	南京中消E1001
	项
	1
	

	15
	钢瓶拆装及运输
	
	项
	1
	新教学楼七氟丙烷钢瓶检测

	16
	钢瓶检测
	广东胜捷
	瓶
	1
	

	17
	消火栓门更换
	650*550
	个
	2
	教职工宿舍消火栓门更换

	18
	消防水带更换
	DN65*25
	条
	1
	



（3） 技术要求
1、主要技术标准
1.1技术要求：本项目要求严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准和设计图纸进行施工和验收。
1.2质量要求：符合国家和行业现行质量验收标准，一次性验收合格。
本项目的全部技术指标，包括设计、设备、材料、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合或高于国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求，包括但不限于下列：
（1）《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）
（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）
（3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014 2018年版）
（4）《建筑防火通用规范》 （GB55037-2022）
（5）相关的国家标准、行业标准；
中选供应商在施工中如果工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，中选供应商须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
2、项目质量控制标准和使用材料的要求
2.1、项目质量控制标准：
本项目要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工，符合国家颁发的有关质量验评标准，工程质量合格。成交人在施工中如果项目质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交人必须应无条件执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。
2.2、使用材料的要求：	
本项目使用的主要材料设备，其供应商应为市场上中等或以上品牌或厂家,应附有出厂合格证明、检验报告，并符合国家相应的质量标准，须提供合法资质的检测部门出具的具有法律效力的检验报告等资料。如一方对材料设备有异议，应进行二次检验，如检验合格，检验费用由持有异议的一方负责，否则由材料采购方承担。
（四）其他要求
成交供应商须为技术团队购买人身意外险，在项目服务期间，发生的任何人身意外均与采购人无关，成交供应商自行处理。采购人有权根据事故严重程度终止合同，并要求成交供应商承担相应赔偿责任。（提供承诺函，格式自拟）
7、 交货期、交货地点
（一）交货期：合同签订后30天内。要求完成施工安装、调试、验收并交付使用。由中标供应商免费送货到采购人指定的地点安装。
（二）交货地点：广州市天河区广汕一路297号。
8、 安装调试及售后服务
（一）质量要求和技术标准
1.所有货物必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准中标供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
2.中标供应商提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的新品。
3.包装和运输：中标供应商应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达采购人指定地点。

（二）售后服务
1.所供货物要求自验收合格之日起按照合同要求免费落实质保期保修承诺（质保期为1年），所需的费用应包含在投标报价中，质保期内中标供应商必须负责免费维修及更换配件，质保期均自货物交齐给采购人并经采购人对货物及其质量技术全部验收合格并签署《验收合格报告书》之日起计算。
2.质保期内提供不定期的上门维护、保养服务，投标货物或配件若发生故障或破损，要求最多2小时维修响应，24小时内修复，无法修复的，质保期内需更换新产品或免费提供代用产品。
（三）验收
采购人和中标供应商双方确认验收，验收依据：招标文件、投标文件、合同、样板、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量和环保标准规定，均为验收依据。
9、 付款结算：
（一）货物的采购数量，采购人根据现场的实际情况，有权对所有货物的数量增加或减少，最终以采购人实际的安装数量为准，结算也以实际安装数量结算。
（二）项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
10、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
11、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
（四）在评标过程中，评标委员会发现竞投人的报价明显低于其他竞投人报价的，将要求该竞投人作出书面说明并提供相关证明材料；竞投人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会认定该竞投人以低于成本报价恶意竞标，将否决其竞投。
12、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
报价供应商认真查看项目需求书、评审条款及相关附件，根据项目需求书上的要求填写信息和评审需要提供的相关资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
1、按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2、按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3、按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4、提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5、供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。
6、供应商特定资格：
（1）同时具有承接本工程所需的消防设施工程专业承包二级或以上资质（提供加盖公章的复印件）。
（2）持有建设行政主管部门颁发有效的安全生产许可证（提供加盖公章的复印件）。
（3）拟担任本工程项目负责人为机电工程专业二级（或以上）注册建造师，且持有有效的安全生产考核合格证书B证（或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书），并提供加盖公章的近6个月连续缴纳的社保资料及广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统人员信息打印页。
（4）专职安全员须具有安全生产考核合格证（C类或C3），并提供加盖公章的近6个月连续缴纳的社保资料及广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统证书信息打印页。

附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院(银屏岭校区)消防安全调研问题隐患维修整改项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2
报价明细表    
                                         货币单位：人民币元
	序号
	名称
	规格、型号
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	1
	应急照明控制器
	SJ-C-30W/B7100
	台
	1
	
	
	行政楼加装应急灯、疏散指示

	2
	应急照明集中电源
	SJ-D-0.15KVA/P151A
	台
	1
	
	
	

	3
	疏散指示灯
	SJ-BLJC-II1LE0.5W/201S
	个
	20
	
	
	

	4
	消防应急灯
	SJ-ZFJC-E3W/ZQ3S
	个
	20
	
	
	

	5
	镀锌线管
	Ø20
	米
	320
	
	
	

	6
	双绞线
	2*1.5
	米
	400
	
	
	

	7
	电源线
	2.5
	米
	100
	
	
	

	8
	线管配件
	线盒、直通、快速接头
	批
	1
	
	
	

	9
	辅材
	电工胶布、自攻螺丝、机丝
	批
	1
	
	
	

	10
	编程调试
	
	项
	1
	
	
	

	11
	消防报警控制器故障维修
	南京中消JB-TTL-CST-F1010
	项
	1
	
	
	新教学楼消防报警控制器、防火门监控器、应急照明控制器、电气火灾报警故障维修

	12
	防火门监控器故障维修
	
	项
	1
	
	
	

	13
	应急照明控制器故障维修
	
	项
	1
	
	
	

	14
	电器火灾故障维修
	南京中消E1001
	项
	1
	
	
	

	15
	钢瓶拆装及运输
	
	项
	1
	
	
	新教学楼七氟丙烷钢瓶检测

	16
	钢瓶检测
	广东胜捷
	瓶
	1
	
	
	

	17
	消火栓门更换
	650*550
	个
	2
	
	
	教职工宿舍消火栓门更换

	18
	消防水带更换
	DN65*25
	条
	1
	
	
	

	总报价：       元



注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                   
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）


附件4：现场踏勘回执

现场踏勘回执
项目名称：广东生态工程职业学院(银屏岭校区)消防安全调研问题隐患维修整改采购项目
踏勘时间：  2026 年 5 月 3  日下午10点
踏勘地点：广东生态工程职业学院(银屏岭校区) 
踏勘单位（投标供应商）：                              （盖章）
踏勘代表：                       联系电话：                      

踏勘确认：
1. 本单位已按要求参加本项目现场踏勘，充分了解项目现场地形、环境、建筑结构、现有设施状况及其他可能影响报价和施工方案的信息。
2. 本单位确认，踏勘所获全部信息真实有效，将其充分纳入项目报价及施工方案，中标后不以“不熟悉现场”“踏勘不周”等理由提出额外补偿、增加费用或变更工期。
勘探单位代表身份证号：                             
勘探单位代表签字确认：                             
校方确认：

确认部门：  广东生态工程职业学院保卫处  
确 认 人：                       （签字）
日    期：        年    月    日  

