广东生态工程职业学院银屏岭校区实验楼107课室LED显示屏建设项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院银屏岭校区实验楼107课室LED显示屏建设项目
二、项目预算：95000.00元
三、送货地址: 广州市天河区广汕一路297号
四、项目报价：超过预算金额则视为无效报价
五、供应商须知：
（一）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（二）报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（三）落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（四）报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，报价时密封提交，否则视为无效报价。
（五）报价供应商须具备广东省政府采购智慧云平台电子卖场定点集市LED显示屏（定制化服务）资质，以截图纸质加盖公章为准。
（六）本项目不接受联合体竞价。
[bookmark: _GoBack]（七）报价供应商截止递交报价文件的时间为2026年7月16 日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（八）投标联系人：张老师，联系方式：13710623224,项目  需求咨询方面可联系罗老师，联系方式：18312663587
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
2、 项目内容及要求:
	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位
	配置清单

	1
	 LED显示屏
	1.像素点间距≦1.538mm，像素密度≥422753点/㎡；
2.像素构成：SMD，1R1G1B三合一表贴灯珠；
3.亮度≥600nits，支持通过配套软件 0-100%(手动/自动)，无级调节或 256 级调整；LED 显示模组亮度均匀性≥99.2%（校正后）。
4.峰值功率：≤395W/㎡，≤20.25W/单模组；
5.对比度≥6500:1，刷新率3840Hz，视角（水平/垂直）：160°/140°；
6.支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit设置，100%亮度时，灰度等级 18bit;75%亮度时，灰度等级 18bit，50%亮度时，灰度等级16bit；20%亮度时，灰度等级 16bit；
7.色温（K）：3000—9300K 可调，调节步长100K，色温为 6500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K；色温为8500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K。
8.符合 CQC13-471301-2018 节能要求，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB 板采用排线连接，无级联，可直接插拔和热插拔；
9.模组可满足前、后维护要求，可通过磁铁磁吸安装，也可通过螺丝固装来安装；终端LED显示单元屏应支持模组、电源，系统卡屏体前方和后方热插拔快速更换；
10.显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99%；色域覆盖率：NTSC 色域覆盖率≥120%。
11.分辨率自适应：3840*2160以内(包括 4K)的分辨率输入，机器都能自动适应满屏显示。
12.LED显示屏图像质量：依据SJ/T11590-2025图像主观质量评价方法，结果为优。
13.平整度等级（符合SJ/T11141-2025的最高级别 C级要求），平整度等级，P≤0.03mm。
14.信号输入输出：能支持网口输入输出；支持同步控制、点点对应。
15.环境温度：-10°C~40°C正常工作，在极限温度下通电循环各运行24H使用无故障不良。
16.低蓝光测试：显示屏经蓝光危害检测结果为无危害。
17.支持 7*24 小时不间断工作，平均无故障工作时间≥10万小时；
18.多合一控制卡：支持8个HUB75E接口或者8个HUB320接口，支持2对DC直流电源输出，可以通过一张多合一卡给1-8个LED显示屏模组提供RGB图像信号和DC直流电源。
19.多合一控制卡：电源、接收卡、转接板三合一设计，即电源、接收卡、转接板3个模块的线路和元器件集成在一块PCB板上，接收卡和电源非插拔、焊接或螺丝固定于PCB板上。

	10.35
	平方
	

	2
	二合一控制服务器
	1.支持最大输入分辨率 3840*2160@60Hz,并可实现 3840*2160以内标准分辨率图像缩放，多通道环出支持4K@60Hz。
2.不小于18路千兆网口设计，满足超高分辨率需求。
3.支持视频处理功能，可实现全屏， 两分屏，三分屏，四分屏显示， 画面大小可调节。
4.支持小屏控大屏功能，支持移动端实现触摸板和遥控器功能。
5.提供会议、演示、节能、用户模式供用户选择，用户可根据现场环境或个人喜好进行选择。
6.根据使用时间，自动执行除湿功能，延长LED灯的使用寿命；
7.可实现LED单点检测、误码率、 通讯检测、温度检测，电源检测， 温度监控、屏体的连线关系、硬件版本等功能。
8.内置Android9.0 操作系统，CPU性能不低于：2x Cortex-A72 + 4 x Cortex-A53 六 核,2.0GHz频率，4G内存+32G 存储。
9.不需要其它外围设置，整机支持不低于同时四路物理接口输入（其中一路为系统内置，另外三路接口供客户使用，每路都支持 HDMI2.0）,并同时显示出来，可以通过遥控器进行输入信号源间的切换，显示其中的某一路（全屏）或某两路（两分屏）或某三路（三分屏）或同时四路同时显示（四分屏）。
10.平均无故障运行时间≥10000小 时，平均修复时间5分钟。
11.为了兼容不同品牌的灯珠，具有把单灯LED灯珠红、绿、蓝颜色交换的功能。
12.同时对系统文件的管理及外接U盘文件管理，可快速对图片、视频、文档、音乐进行分类和管理；并可以通过遥控器或鼠标对资源管理器里所有文件进行多选、全选、复制、粘贴、剪切、删除、名称排序、时间排序、大小排序等操作。
	1
	台
	

	3
	配电柜
	10KW,支持手动和远程开关模式,PLC远程控制,具有过压、过流、短路、断路等保护功能。

	1
	批
	

	4
	备件包
	含安装维护工具包，内部连线材料等组件。
	1
	套
	

	5 
	工程服务
	包含：运输、钢结构（Q235B国标新材料）、综合布线接线屏体安装调试、包边装饰（不锈钢黑色拉丝包边）、三年延保服务。
	1
	批
	


3、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
4、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
5、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
6、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 广东省政府采购智慧云平台电子卖场定点集市LED显示屏（定制化服务）资质。
6． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院银屏岭校区实验楼107课室LED显示屏建设项目

	总报价（元）
	￥                                  

	
	大写：                                

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）


附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	序号
	产品名称
	品牌
	型号
	参数
	数量
	单位
	单价
	合计（元）

	1
	 
	
	
	
	
	
	　
	　

	总报价（元）
	



注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

