广东生态工程职业学院教学楼智慧班牌系统建设
项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院教学楼智慧班牌系统建设项目
2、 项目预算：97440.00元
3、 送货地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商须具备广东省政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市-LED显示屏（定制化服务）资质，以截图纸质加盖公章为准。
（5） 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，提供原厂采购承诺函，如学校需供应商提供原厂授权函，供应商无法按时提交，则视为无效报价；报价时密封提交，否则也视为无效报价。
（6） 本项目不接受联合体竞价。
（7） [bookmark: _GoBack]报价供应商截止递交报价文件的时间为2024年10月22日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
（8） 投标联系人：刘老师  联系方式：19867570340
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
（1） 智慧校园班牌系统
	名称
	具体要求
	数量
	单位

	智慧校园管理平台
	1.▲ 平台集成化管理
智慧校园管理平台具备高度集成化管理，系统必须具备基础业务管理子系统、校园信息发布子系统、电子班牌子系统、智慧通行子系统、网络电话子系统等集成模块，系统高级管理员具备所有系统管理权限，可对不同业务的子系统自由切换管理，提高校园管理效率。
2.平台子系统权限管理
平台具备子系统账号匹配管理，可自由分配子系统管理权限给对应的管理员，子系统无权限的操作用户无法进入对应的系统操作。
3.平台可拓展性
平台具备可拓展性，可支持把第三方系统纳入到平台子系统范围，同时可根据操作用户的账号权限进行系统管理，提高用户的对各种校园系统进行统一控制管理
4.平台帮助指引功能
平台具备操作指引文档，提供各子系统的用户操作指引，方便操作用户尽快掌握平台各项功能操作，支持在线观看，支持本地下载。
5.▲平台部署管理
智慧校园多媒体互动平台（班牌系统）支持本地独立部署；也可以支持云平台部署方案。
	1
	套

	校园基础业务系统
	1.用户权限管理
系统具备管理员、审核员、操作员、编辑人员等多级权限及角色自定义设置管理，并根据学校、年级、班级等不同权限给工作管理人员、老师进行账号密码设置管理，可根据用户的权限自由设置对应的功能范围，可对系统所有功能进行自由组合匹配，也可设置对应账号查看数据的范围权限
2.账户管理
系统具备根据每个用户角色设置对应的账号，支持绑定对应的控制管理设备，支持教师及家长微信账号建立及管理设置。
3.学生设置管理
学生姓名、班级、照片、个人介绍、邮箱等基础信息设置；学生一卡通信息绑定，班级绑定、微信家校平台账号绑定；学生人员信息查询管理；支持学生数据批量上传或下载操作等
4.教室班级设置管理
支持增加、修改、删除设置班级；支持班级LOGO、班级名称、班级文化、班级简介信息管理； 支持教室地点与班级绑定，支持班级与班牌终端设置绑定，管理人员班级绑定等；支持批量设置及模板上传下载
5.教师设置管理
教师部门设置，教师姓名、职务职称、部门、照片、个人介绍等基础信息设置；教师一卡通信息绑定，班级绑定，微信家校平台绑定；教师人员信息查询管理；支持教师数据批量上传或下载操作等
6.人脸库管理
支持学生及老师人脸数据录入管理，支持人脸数据批量录入管理、支持人脸库查询
7.课程表及数据管理
支持课程数据库建立，增加、删除、修改课程名称信息、支持课程编号，课程信息介绍。教师绑定等设置，支持批量的课程数据操作，支持手动排班级课程排课，支持批量按照模板导入各班级课程
8.一卡通及选课系统数据管理
系统支持对接走班选课排课系统、一卡通系统等教务管理系统，实现数据的统一管理及应用
9.班级/学生荣誉奖项管理
后台支持对应优秀班级或学生进行评比颁奖，奖项可自定义设置，可支持获奖名称及获奖图标进行自定义设置，支持针对个人或班级进行班级，如文明班、流动红旗、五四青年等获奖名称设置。
10.考场管理
对应考场模式，可导入考生信息，进行考场自动排班，支持学生及监考考试按规则分配考场，支持考场场景切换，考场模式支持考场地点名称、考生信息，考场学生座位，支持考生考试场景刷卡签到及人数统计显示。
11.请假管理
支持定制开放终端学生刷卡请假功能，可选择对应请假时间，教师后台可查看及审核学生的请假信息，请假信息同步到考勤数据，支持家长微信端请假，及教师端微信审批。
12.▲具备大数据展示平台并支持大屏显示
具备体温检测健康数据分析平台，可实时展示当前学校师生情况的体温结果，体温趋势，健康指数，各班级的体温统计结果进行大数据展示，支持把数据页面投放到监控中心或显示一体机
	
	

	电子班牌业务系统考勤管理

	1.▲ 考勤方式及类型选择
系统根据班牌终端必须要求支持人脸识别考勤、人脸+刷卡人证统一考勤模式、一卡通刷卡、智能手环定位考勤、RFID无感快速考勤多模式选择。支持学生及教师同步考勤
2.考勤事件设置
支持考勤事件自定义设置，支持考勤事件如走班上课考勤、出入校考勤、宿舍考勤、教室考勤等方式；支持考勤时间段自定义
3.考勤数据统计
支持班级考勤、学生考勤、教师考勤数据汇总及查询，支持不同字段不同时间不同事件查询考勤信息。
4.人脸考勤管理
具备人脸识别数据库，支持搜索查询，具备基本人脸特征描述及查看
5.▲体温检测+考勤双应用
具备体温模块的班牌终端设备支持体温检测及考勤同步识别，支持微信端考勤或体温信息推送到家长公众号
	
	

	班牌终端管理
（带“▲”功能点需提供厂家盖章软件界面及功能证明截图）

	1.▲ 终端集控
平台必须具备智慧班牌与宣教信息发布一体机、触摸查询机、大屏LED、拼接屏、投影仪、电视机、测温一体机、门禁闸机等智能设备终端集中控制管理，实现班牌教务、校园文化宣传、信息发布、党建宣传、体温检测、门禁等统一管理。
2.▲ 终端跨系统控制
平台支持统一控制安卓系统及windows系统的终端设备，实现跨平台的统一控制管理。
3.终端远程控制
平台支持对班牌及其他智慧终端远程及定时开机/关机，远程音量控制，远程控制暂停/停止/播放，支持播放内容及存储远程清除；支持素材预下载、支持终端单台/多台/分组/自由多种批量方案控制
4.▲ 终端远程监控
支持实时查看班牌及终端的播放内容，支持对班牌播放内容进行远程截图查看，支持不低于9个班牌或终端显示画面监控墙显示，支持对班牌及服务器状态进行查看，支持查看节目及素材的下载速度及内容详情
5.终端维护管理
平台支持对班牌及其他终端进行远程升级管理，终端退出密码远程设置、支持班牌或文化宣传终端同步播放管理
	
	

	班牌系统教务管理

	1.新闻公告
支持分配权限，实现班级及学校新闻公告分类，支持查询新闻标题，新闻发布班级绑定等功能，新闻内容制作支持新闻标题，新闻简述，新闻来源设置，新闻内容支持图片、视频、文字设置、超链接等格式。
2.风采管理
支持微信端实时上传风采照片，支持照片文字描述；风采图片可列表进行汇总显示，并支持点击详情查看。具备班级风采相册、荣誉相册、作品相册、德育经纬分类管理
3.作业管理
支持设置作业名称、类别、定时发送时间，支持批量班级发送，家长微信端可查看作业信息，老师可查看发送的作业记录。
4.班级/学生荣誉奖项管理
后台支持对应优秀班级或学生进行评比颁奖，奖项可自定义设置，可支持获奖名称及获奖图标进行自定义设置，支持针对个人或班级进行班级，如文明班、流动红旗、五四青年等获奖名称设置。
5.值日生管理
支持后台设置对应班级的值日生信息，可设置编辑对应日期的值日安排，可设置终端显示当前或整个星期的值日生实时数据。
6.报修故障管理系统
支持后台可对教室各种设备类型进行分类、支持后台对设备进行登记管理、可建立常规的设备故障类型数据库，在班牌终端学生或老师可选择对设备进行故障报修上报，后台支持查看全校的设备报修情况，可设置分配对应工作人员进行处理
7.个人中心查询
支持刷卡进入学生或老师个人中心，个人中心基本师生基本介绍、上课课程、个人荣誉等基本信息可对接一卡通系统实现消费记录查看、学生作品等查看，支持定制开发功能。
	
	

	电子班牌系统防疫体温检测功能模块
	1.体温检测方式
智慧班牌可选配红外体温识别模块，实现人脸识别体温检测，体温模块可拆卸。设备可支持额温检测及手温检测。
2.▲体温数据推送功能
测温数据具备结合微信家校互动平台，支持体温异常信息推送，实时推送到老师/管理人员/家长微信端/；体温数据可微信端实时查看。
3.▲体温数据记录
系统后台支持教师、学生、陌生人体温检测记录，可查看搜索对应时间段内体温记录，可根据班级、体温结果、姓名等字段进行筛选记录，记录具备姓名、班级或职务、检测时间、体温度数、结果判断等
4.体温测试结果设置及统计
后台可灵活设置体温参考结果，比如正常范围、发烧范围的体温度数标准设置，支持查看一定时间内的体温结果统计情况
	
	

	信息发布系业务系统内容管理

	1.通知管理
支持实时滚动字幕播报，可自由设置字体颜色、背景颜色、字体大小、字体类型、滚动速度，时间设置等属性；支持群发或指定班级发送
2.网页资源管理
持设置网页页面，网页地址可自定义设置，如学校官网，教学资源网站，教务网站，图书借测网站等网页地址
3.▲ 部门信息推送
支持在班牌或显示终端屏幕某一显示区域独立划分控制管理，可设置独立账户给学校各部门各班级在此区域发布内容，其他区域不受该账号管理，内容支持影音图片多种多媒体素材格式。
4.教学及资源播放
可在不同子页面设置教学作业、名师课程、网站资源等播放，支持各种文档、视频、图片内容设置。
5.倒计时管理
倒计时功能适用于期末或期中考试等重要事件的日期倒计时，一般配合“文本”容器使用，可自定义各种事件名称的倒计时
6.▲课堂巡查
支持在班牌终端投放教室监控，支持在班牌终端或大屏终端进行课堂监控巡查，终端必须支持多监控及多区域切换）
	
	

	资源及制作管理
	1.班牌场景切换
支持后台设置课程/班级考勤场景，如考试场景、上课场景、课间模式，活动时间场景、欢迎词等场景节目，场景节目可定时或后台实时切换
2.素材资源管理
班牌及校园各种液晶显示终端支持各种图文视频多媒体格式如：影音格式：支持 MPEG1/2/4、VOB、AVI、WMV、MOV、MP3、WMA、MKV、RMVB、FLV、flash等；
图片格式：支持JPG、BMP、GIF、PNG等；
文字格式：支持WORD、EXCEL、PDF、TXT 、PPT、PPS等；
其它格式：支持SWF、HTML、XLS、MMS等流媒体；
流媒体格式：支持流媒体功能，流媒体协议包括MMS\RTSP等；
天气数据采集，支持全国城市天气数据采集
素材支持查看，分类，分组，预留，下载等功能
3.▲终端显示界面模块灵活配置
班牌及一体机显示界面除了提供模板切换外，必须支持灵活配置界面及灵活配置功能显示元素，显示及各功能分区界面可根据班级特色进行自定义设置，必须具备节目界面编辑制作功能模块，方便学校后续灵活改变显示界面及内容模板安排
	
	

	校园文化及信息发布及制作管理
	1.▲系统必须支持统一控制学校大厅及公共区的文化宣传显示终端及互动触摸一体机设备的内容发布
2.紧急插播：
通过后台可实时向单台或指定或所有终端发送紧急插播消息，消息支持文字播报，支持图片视频文档等多媒体节目插播播放。
3.欢迎词播放
支持通过系统制作图片、文字、视频、滚动信息等欢迎词节目显示界面，支持定时播放或插播
4.▲会议直播/流媒体直播
支持学校及部门会议直播流媒体设置，支持监控、电视频道等直播流媒体发布，实现班牌，校园一体机，拼接大屏等显示终端直播
5.道德文化宣传
支持各种中华道德文化，音视频素材节目制作及播放管理，支持道德文化音视频素材管理及播放设置；宣传界面可自定义制作，可全屏可分区分屏播放；实现班牌，校园一体机，拼接大屏等显示播放
6.▲ 节目类型制作
一套系统既要满足班牌节目制作，又能实现信息发布基本功能及触摸互动功能。基本节目制作方式具备简单宣教节目、宣教组合节目、互动触摸节目三种方式可供选择。
7.▲ 节目制作具备灵活性
软件功能分区明确，单窗口一站式可视化编辑，便于查看与操作；
节目制作灵活，可实现模板保存及节目点击编辑、素材快速替换；
满足各元素区自定义拖曳编辑，操作快速简便；
各元素分区亦可实现数字确定边界，也可鼠标自由拖动，素材自由导入；支持自定义分区数量及区域大小灵活编辑；
支持各种终端分辨率设置、常规分辨率设置，非常规分辨率自定义输入
	
	

	信息发布大屏控制模块要求
	1.智慧校园多媒体综合显示互动系统（含班牌系统）大屏控制管理功能：该功能必须具备，支持学校LED统一控制（带“▲”功能点需提供厂家盖章软件证明截图）
▲多媒体综合显示系统（班牌系统）支持统一控制单双基色LED、全彩屏、拼接屏、电视机、液晶屏投影仪等商显控制设备同一平台管理。
2.▲单双色LED控制：
本项目系统必须支持直接控制显示同步、异步LED单双基色。LED管理支持内容编辑，如文字，图片，时间，单行，多行内容编辑，支持LED属性设置，LED远程控制管理（校时、开关设置、远程控制电源开关等）、LED错误日志管理等
3.全彩LED控制
支持统一控制学校各区域室内室外LED全彩屏，全屏内容支持各种多媒体格式，支持分区分屏等内容显示
4.拼接屏控制：
系统支持控制各种尺寸拼接屏统一控制管理
5.电视/显示屏控制
系统支持控制电视机及显示屏信息发布内容
6.投影仪控制
系统支持统一控制投影仪设备显示
7.流媒体显示
系统支持监控摄像头流媒体终端显示播放
8.商显设置：
系统具备商显终端状态管理功能，如红外遥控或硬件模块控制商显设备的远程开关机及定时开关机（根据项目可定制）
9.可支持定制开发各种平台及业务数据统一显示及自动化管理接
	
	

	智慧门禁控制管理模块
	1.智慧校园多媒体综合显示互动系统（含班牌系统）物联控制管理功能：支持学校门禁管理，需满足以下参数（带“▲”功能点需提供厂家盖章软件证明截图）
2.▲门禁控制设置
系统支持智慧班牌终端实现门禁控制管理，系统可设置门禁的人员开关门权限，可设置绑定门禁设备，具备刷卡开门或人脸识别方式进行门禁授权，具备同一终端可同时控制多个门
3.▲门禁记录查看
支持查看对应教师的开关门进出记录，支持查看开关人员的姓名，编号，设备状态、时间、班牌终端名称等记录
4.▲闸机控制
系统支持设置闸机进出有效时间段，支持教师及老师绑定对应的门禁设备，可设置老师及学生的进出权限等功能
5.▲闸机开关记录
支持查看对应教师及学生的进出记录，支持查看开关人员的姓名，编号，设备状态、时间、班牌终端名称等记录
	
	

	亲情电话运营管理模块
	1.▲运营数据监控管理
运营平台具体大数据图表分析，可支持全景查看所有学校的设备在线情况、充值情况，话费花费情况、24小时通话统计、30日通话统计等数据分析
2.记录明细
平台支持学生充值记录、通话记录、佣金收益记录、学校门店财务、账号缴费记录查看、所有详细记录支持导出
3.费率及套餐管理
可设置电话班牌的通话的费率、费率周期；支持学生套餐设置；支持自定义设置，可根据不同学校及学生进行费率及套餐匹配
4.▲学校设置管理
支持多学校多校区进行账号设置及管理，可根据不同学校设置不同费率及套餐，可设置电话班牌不同权限，如在线充值、人脸识别、允许自助开户等功能权限
5.学生及个人中心设置管理
支持设置学生基本数据，可设置不同的套餐，可设置不低于9个亲情电话号码、可绑定学校IC卡；学生可通过人脸识别或刷卡等方式进入个人中心进行亲情电话
6.电话班牌话机管理
可绑定对应的班牌实现亲情电话、支持在线监控看电话班牌设备，如MAC设备号、安装位置、本月通话时长、通话统计、话机类型、运营状态、在线状态、录入时间、设备心跳监测等
7.充值及开户管理
支持学生在线充值、支持家长端在线充值管理，支持学生在电话班牌终端自主开通家校电话功能功能
	
	

	终端播放端软件
	1.播放端软件安装在智慧班牌、宣教一体机、大屏设备上，终端软件参数：（带“▲”功能点需提供厂家盖章软件证明截图）
2.▲终端软件可支持安卓系统和Windows系统双系统控制选择
▲支持人脸识别头像预览及体温数据弹窗窗口显示
▲支持课程表、考勤数据、班级数据、新闻公告、学校/班级风采、荣誉作品、视频资源、值日生、微信留言、教学资源等实时数据更新
支持各种视频、图片、文档、音频、流媒体等格式的多媒体素材；                                                                                                        支持各种媒体全屏或者组合（分区分屏）显示；
支持中英文滚动字幕（跑马灯效果）；支持紧急字幕插播；                                                  可选多种显示模式；支持左右双声道；支持终端远程自动升级；
支持远程控制播放器（开机、关机、重启、定时开关机）；
支持节目定时传输，定时播放；支持插播紧急字幕以及紧急播表；
支持以播出单的形式来控制节目播放；支持终端互动触摸功能；
支持多点触摸功能；支持图片放大缩小功能；
支持局域网、专网广域网、WiFi、3G/4G网络设置，
▲支持各种分辨率屏幕班牌、宣教一体机、触摸查询机、大屏等设备适应  
支持播放端软件功能定制开发
▲供应商需承诺能与学校现有的班牌系统兼容，实现统一管理控制。须与学校原有一卡通认证系统、教务系统、课表数据对接。（供应商需提供对接承诺函，且加盖公章）
	
	

	平台资质要求
	1、▲系统后台或班牌平台或播放端软件需具备高新技术产品认证证书
2、▲系统平台后台、班牌功能平台、终端播放端软件、人脸识别功能软件模块需具备软件检测测试报告
3、▲需具备多媒体互动后台平台软件著作权、智慧班牌班牌系统软件著作权、校园文化宣传平台软著著作权、人脸识别软件著作权、会议管理模块软件著作权、终端播放软件著作权、可承载大批量终端发明专利证书、微信家校互动软件著作权、电话班牌运营管理软件著作权、教学资源管理软件著作权及健康信息软件著作权
▲以上所有资质要求需提供原厂家盖章证明文件，原件备用
	
	




（2） 信息发布屏
	项目名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	性能参数

	信息发布屏
	Nollstar
	NC-15HA
	29
	台
	（1）显示屏：15.6寸液晶，分辨率1920*1080，对比度1000:1，颜色16.7M，亮度2500cd/m2，响应时间3.6ms，
（2）触摸屏：电容触摸屏，触摸响应时间≤16毫秒，5千万次以上十点触摸，触摸驱动程序
（3）主机：嵌入式不低于四核1.8Ghz,运行内存不低于2G,存储16G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展
（4）配套：常规壁挂挂架、无线wifi模块，人脸识别摄像头，校园卡刷卡模块


7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
（1） 质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包维护保养，及提供及时的售后服务，若在故障和问题在一定时间内仍未能有效解决，成交供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。
（2） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（3） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院教学楼智慧班牌系统建设项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）


附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	名称
	具体要求
	数量
	单位
	单价（元）
	总计（元）

	智慧校园管理平台
	1.▲ 平台集成化管理
智慧校园管理平台具备高度集成化管理，系统必须具备基础业务管理子系统、校园信息发布子系统、电子班牌子系统、智慧通行子系统、网络电话子系统等集成模块，系统高级管理员具备所有系统管理权限，可对不同业务的子系统自由切换管理，提高校园管理效率。
2.平台子系统权限管理
平台具备子系统账号匹配管理，可自由分配子系统管理权限给对应的管理员，子系统无权限的操作用户无法进入对应的系统操作。
3.平台可拓展性
平台具备可拓展性，可支持把第三方系统纳入到平台子系统范围，同时可根据操作用户的账号权限进行系统管理，提高用户的对各种校园系统进行统一控制管理
4.平台帮助指引功能
平台具备操作指引文档，提供各子系统的用户操作指引，方便操作用户尽快掌握平台各项功能操作，支持在线观看，支持本地下载。
5.▲平台部署管理
智慧校园多媒体互动平台（班牌系统）支持本地独立部署；也可以支持云平台部署方案。
	1
	套
	
	

	校园基础业务系统
	1.用户权限管理
系统具备管理员、审核员、操作员、编辑人员等多级权限及角色自定义设置管理，并根据学校、年级、班级等不同权限给工作管理人员、老师进行账号密码设置管理，可根据用户的权限自由设置对应的功能范围，可对系统所有功能进行自由组合匹配，也可设置对应账号查看数据的范围权限
2.账户管理
系统具备根据每个用户角色设置对应的账号，支持绑定对应的控制管理设备，支持教师及家长微信账号建立及管理设置。
3.学生设置管理
学生姓名、班级、照片、个人介绍、邮箱等基础信息设置；学生一卡通信息绑定，班级绑定、微信家校平台账号绑定；学生人员信息查询管理；支持学生数据批量上传或下载操作等
4.教室班级设置管理
支持增加、修改、删除设置班级；支持班级LOGO、班级名称、班级文化、班级简介信息管理； 支持教室地点与班级绑定，支持班级与班牌终端设置绑定，管理人员班级绑定等；支持批量设置及模板上传下载
5.教师设置管理
教师部门设置，教师姓名、职务职称、部门、照片、个人介绍等基础信息设置；教师一卡通信息绑定，班级绑定，微信家校平台绑定；教师人员信息查询管理；支持教师数据批量上传或下载操作等
6.人脸库管理
支持学生及老师人脸数据录入管理，支持人脸数据批量录入管理、支持人脸库查询
7.课程表及数据管理
支持课程数据库建立，增加、删除、修改课程名称信息、支持课程编号，课程信息介绍。教师绑定等设置，支持批量的课程数据操作，支持手动排班级课程排课，支持批量按照模板导入各班级课程
8.一卡通及选课系统数据管理
系统支持对接走班选课排课系统、一卡通系统等教务管理系统，实现数据的统一管理及应用
9.班级/学生荣誉奖项管理
后台支持对应优秀班级或学生进行评比颁奖，奖项可自定义设置，可支持获奖名称及获奖图标进行自定义设置，支持针对个人或班级进行班级，如文明班、流动红旗、五四青年等获奖名称设置。
10.考场管理
对应考场模式，可导入考生信息，进行考场自动排班，支持学生及监考考试按规则分配考场，支持考场场景切换，考场模式支持考场地点名称、考生信息，考场学生座位，支持考生考试场景刷卡签到及人数统计显示。
11.请假管理
支持定制开放终端学生刷卡请假功能，可选择对应请假时间，教师后台可查看及审核学生的请假信息，请假信息同步到考勤数据，支持家长微信端请假，及教师端微信审批。
12.▲具备大数据展示平台并支持大屏显示
具备体温检测健康数据分析平台，可实时展示当前学校师生情况的体温结果，体温趋势，健康指数，各班级的体温统计结果进行大数据展示，支持把数据页面投放到监控中心或显示一体机
	
	
	
	

	电子班牌业务系统考勤管理

	1.▲ 考勤方式及类型选择
系统根据班牌终端必须要求支持人脸识别考勤、人脸+刷卡人证统一考勤模式、一卡通刷卡、智能手环定位考勤、RFID无感快速考勤多模式选择。支持学生及教师同步考勤
2.考勤事件设置
支持考勤事件自定义设置，支持考勤事件如走班上课考勤、出入校考勤、宿舍考勤、教室考勤等方式；支持考勤时间段自定义
3.考勤数据统计
支持班级考勤、学生考勤、教师考勤数据汇总及查询，支持不同字段不同时间不同事件查询考勤信息。
4.人脸考勤管理
具备人脸识别数据库，支持搜索查询，具备基本人脸特征描述及查看
5.▲体温检测+考勤双应用
具备体温模块的班牌终端设备支持体温检测及考勤同步识别，支持微信端考勤或体温信息推送到家长公众号
	
	
	
	

	班牌终端管理
（带“▲”功能点需提供厂家盖章软件界面及功能证明截图）

	1.▲ 终端集控
平台必须具备智慧班牌与宣教信息发布一体机、触摸查询机、大屏LED、拼接屏、投影仪、电视机、测温一体机、门禁闸机等智能设备终端集中控制管理，实现班牌教务、校园文化宣传、信息发布、党建宣传、体温检测、门禁等统一管理。
2.▲ 终端跨系统控制
平台支持统一控制安卓系统及windows系统的终端设备，实现跨平台的统一控制管理。
3.终端远程控制
平台支持对班牌及其他智慧终端远程及定时开机/关机，远程音量控制，远程控制暂停/停止/播放，支持播放内容及存储远程清除；支持素材预下载、支持终端单台/多台/分组/自由多种批量方案控制
4.▲ 终端远程监控
支持实时查看班牌及终端的播放内容，支持对班牌播放内容进行远程截图查看，支持不低于9个班牌或终端显示画面监控墙显示，支持对班牌及服务器状态进行查看，支持查看节目及素材的下载速度及内容详情
5.终端维护管理
平台支持对班牌及其他终端进行远程升级管理，终端退出密码远程设置、支持班牌或文化宣传终端同步播放管理
	
	
	
	

	班牌系统教务管理

	1.新闻公告
支持分配权限，实现班级及学校新闻公告分类，支持查询新闻标题，新闻发布班级绑定等功能，新闻内容制作支持新闻标题，新闻简述，新闻来源设置，新闻内容支持图片、视频、文字设置、超链接等格式。
2.风采管理
支持微信端实时上传风采照片，支持照片文字描述；风采图片可列表进行汇总显示，并支持点击详情查看。具备班级风采相册、荣誉相册、作品相册、德育经纬分类管理
3.作业管理
支持设置作业名称、类别、定时发送时间，支持批量班级发送，家长微信端可查看作业信息，老师可查看发送的作业记录。
4.班级/学生荣誉奖项管理
后台支持对应优秀班级或学生进行评比颁奖，奖项可自定义设置，可支持获奖名称及获奖图标进行自定义设置，支持针对个人或班级进行班级，如文明班、流动红旗、五四青年等获奖名称设置。
5.值日生管理
支持后台设置对应班级的值日生信息，可设置编辑对应日期的值日安排，可设置终端显示当前或整个星期的值日生实时数据。
6.报修故障管理系统
支持后台可对教室各种设备类型进行分类、支持后台对设备进行登记管理、可建立常规的设备故障类型数据库，在班牌终端学生或老师可选择对设备进行故障报修上报，后台支持查看全校的设备报修情况，可设置分配对应工作人员进行处理
7.个人中心查询
支持刷卡进入学生或老师个人中心，个人中心基本师生基本介绍、上课课程、个人荣誉等基本信息可对接一卡通系统实现消费记录查看、学生作品等查看，支持定制开发功能。
	
	
	
	

	电子班牌系统防疫体温检测功能模块
	1.体温检测方式
智慧班牌可选配红外体温识别模块，实现人脸识别体温检测，体温模块可拆卸。设备可支持额温检测及手温检测。
2.▲体温数据推送功能
测温数据具备结合微信家校互动平台，支持体温异常信息推送，实时推送到老师/管理人员/家长微信端/；体温数据可微信端实时查看。
3.▲体温数据记录
系统后台支持教师、学生、陌生人体温检测记录，可查看搜索对应时间段内体温记录，可根据班级、体温结果、姓名等字段进行筛选记录，记录具备姓名、班级或职务、检测时间、体温度数、结果判断等
4.体温测试结果设置及统计
后台可灵活设置体温参考结果，比如正常范围、发烧范围的体温度数标准设置，支持查看一定时间内的体温结果统计情况
	
	
	
	

	信息发布系业务系统内容管理

	1.通知管理
支持实时滚动字幕播报，可自由设置字体颜色、背景颜色、字体大小、字体类型、滚动速度，时间设置等属性；支持群发或指定班级发送
2.网页资源管理
持设置网页页面，网页地址可自定义设置，如学校官网，教学资源网站，教务网站，图书借测网站等网页地址
3.▲ 部门信息推送
支持在班牌或显示终端屏幕某一显示区域独立划分控制管理，可设置独立账户给学校各部门各班级在此区域发布内容，其他区域不受该账号管理，内容支持影音图片多种多媒体素材格式。
4.教学及资源播放
可在不同子页面设置教学作业、名师课程、网站资源等播放，支持各种文档、视频、图片内容设置。
5.倒计时管理
倒计时功能适用于期末或期中考试等重要事件的日期倒计时，一般配合“文本”容器使用，可自定义各种事件名称的倒计时
6.▲课堂巡查
支持在班牌终端投放教室监控，支持在班牌终端或大屏终端进行课堂监控巡查，终端必须支持多监控及多区域切换）
	
	
	
	

	资源及制作管理
	1.班牌场景切换
支持后台设置课程/班级考勤场景，如考试场景、上课场景、课间模式，活动时间场景、欢迎词等场景节目，场景节目可定时或后台实时切换
2.素材资源管理
班牌及校园各种液晶显示终端支持各种图文视频多媒体格式如：影音格式：支持 MPEG1/2/4、VOB、AVI、WMV、MOV、MP3、WMA、MKV、RMVB、FLV、flash等；
图片格式：支持JPG、BMP、GIF、PNG等；
文字格式：支持WORD、EXCEL、PDF、TXT 、PPT、PPS等；
其它格式：支持SWF、HTML、XLS、MMS等流媒体；
流媒体格式：支持流媒体功能，流媒体协议包括MMS\RTSP等；
天气数据采集，支持全国城市天气数据采集
素材支持查看，分类，分组，预留，下载等功能
3.▲终端显示界面模块灵活配置
班牌及一体机显示界面除了提供模板切换外，必须支持灵活配置界面及灵活配置功能显示元素，显示及各功能分区界面可根据班级特色进行自定义设置，必须具备节目界面编辑制作功能模块，方便学校后续灵活改变显示界面及内容模板安排
	
	
	
	

	校园文化及信息发布及制作管理
	1.▲系统必须支持统一控制学校大厅及公共区的文化宣传显示终端及互动触摸一体机设备的内容发布
2.紧急插播：
通过后台可实时向单台或指定或所有终端发送紧急插播消息，消息支持文字播报，支持图片视频文档等多媒体节目插播播放。
3.欢迎词播放
支持通过系统制作图片、文字、视频、滚动信息等欢迎词节目显示界面，支持定时播放或插播
4.▲会议直播/流媒体直播
支持学校及部门会议直播流媒体设置，支持监控、电视频道等直播流媒体发布，实现班牌，校园一体机，拼接大屏等显示终端直播
5.道德文化宣传
支持各种中华道德文化，音视频素材节目制作及播放管理，支持道德文化音视频素材管理及播放设置；宣传界面可自定义制作，可全屏可分区分屏播放；实现班牌，校园一体机，拼接大屏等显示播放
6.▲ 节目类型制作
一套系统既要满足班牌节目制作，又能实现信息发布基本功能及触摸互动功能。基本节目制作方式具备简单宣教节目、宣教组合节目、互动触摸节目三种方式可供选择。
7.▲ 节目制作具备灵活性
软件功能分区明确，单窗口一站式可视化编辑，便于查看与操作；
节目制作灵活，可实现模板保存及节目点击编辑、素材快速替换；
满足各元素区自定义拖曳编辑，操作快速简便；
各元素分区亦可实现数字确定边界，也可鼠标自由拖动，素材自由导入；支持自定义分区数量及区域大小灵活编辑；
支持各种终端分辨率设置、常规分辨率设置，非常规分辨率自定义输入
	
	
	
	

	信息发布大屏控制模块要求
	1.智慧校园多媒体综合显示互动系统（含班牌系统）大屏控制管理功能：该功能必须具备，支持学校LED统一控制（带“▲”功能点需提供厂家盖章软件证明截图）
▲多媒体综合显示系统（班牌系统）支持统一控制单双基色LED、全彩屏、拼接屏、电视机、液晶屏投影仪等商显控制设备同一平台管理。
2.▲单双色LED控制：
本项目系统必须支持直接控制显示同步、异步LED单双基色。LED管理支持内容编辑，如文字，图片，时间，单行，多行内容编辑，支持LED属性设置，LED远程控制管理（校时、开关设置、远程控制电源开关等）、LED错误日志管理等
3.全彩LED控制
支持统一控制学校各区域室内室外LED全彩屏，全屏内容支持各种多媒体格式，支持分区分屏等内容显示
4.拼接屏控制：
系统支持控制各种尺寸拼接屏统一控制管理
5.电视/显示屏控制
系统支持控制电视机及显示屏信息发布内容
6.投影仪控制
系统支持统一控制投影仪设备显示
7.流媒体显示
系统支持监控摄像头流媒体终端显示播放
8.商显设置：
系统具备商显终端状态管理功能，如红外遥控或硬件模块控制商显设备的远程开关机及定时开关机（根据项目可定制）
9.可支持定制开发各种平台及业务数据统一显示及自动化管理接
	
	
	
	

	智慧门禁控制管理模块
	1.智慧校园多媒体综合显示互动系统（含班牌系统）物联控制管理功能：支持学校门禁管理，需满足以下参数（带“▲”功能点需提供厂家盖章软件证明截图）
2.▲门禁控制设置
系统支持智慧班牌终端实现门禁控制管理，系统可设置门禁的人员开关门权限，可设置绑定门禁设备，具备刷卡开门或人脸识别方式进行门禁授权，具备同一终端可同时控制多个门
3.▲门禁记录查看
支持查看对应教师的开关门进出记录，支持查看开关人员的姓名，编号，设备状态、时间、班牌终端名称等记录
4.▲闸机控制
系统支持设置闸机进出有效时间段，支持教师及老师绑定对应的门禁设备，可设置老师及学生的进出权限等功能
5.▲闸机开关记录
支持查看对应教师及学生的进出记录，支持查看开关人员的姓名，编号，设备状态、时间、班牌终端名称等记录
	
	
	
	

	亲情电话运营管理模块
	1.▲运营数据监控管理
运营平台具体大数据图表分析，可支持全景查看所有学校的设备在线情况、充值情况，话费花费情况、24小时通话统计、30日通话统计等数据分析
2.记录明细
平台支持学生充值记录、通话记录、佣金收益记录、学校门店财务、账号缴费记录查看、所有详细记录支持导出
3.费率及套餐管理
可设置电话班牌的通话的费率、费率周期；支持学生套餐设置；支持自定义设置，可根据不同学校及学生进行费率及套餐匹配
4.▲学校设置管理
支持多学校多校区进行账号设置及管理，可根据不同学校设置不同费率及套餐，可设置电话班牌不同权限，如在线充值、人脸识别、允许自助开户等功能权限
5.学生及个人中心设置管理
支持设置学生基本数据，可设置不同的套餐，可设置不低于9个亲情电话号码、可绑定学校IC卡；学生可通过人脸识别或刷卡等方式进入个人中心进行亲情电话
6.电话班牌话机管理
可绑定对应的班牌实现亲情电话、支持在线监控看电话班牌设备，如MAC设备号、安装位置、本月通话时长、通话统计、话机类型、运营状态、在线状态、录入时间、设备心跳监测等
7.充值及开户管理
支持学生在线充值、支持家长端在线充值管理，支持学生在电话班牌终端自主开通家校电话功能功能
	
	
	
	

	终端播放端软件
	1.播放端软件安装在智慧班牌、宣教一体机、大屏设备上，终端软件参数：（带“▲”功能点需提供厂家盖章软件证明截图）
2.▲终端软件可支持安卓系统和Windows系统双系统控制选择
▲支持人脸识别头像预览及体温数据弹窗窗口显示
▲支持课程表、考勤数据、班级数据、新闻公告、学校/班级风采、荣誉作品、视频资源、值日生、微信留言、教学资源等实时数据更新
支持各种视频、图片、文档、音频、流媒体等格式的多媒体素材；                                                                                                        支持各种媒体全屏或者组合（分区分屏）显示；
支持中英文滚动字幕（跑马灯效果）；支持紧急字幕插播；                                                  可选多种显示模式；支持左右双声道；支持终端远程自动升级；
支持远程控制播放器（开机、关机、重启、定时开关机）；
支持节目定时传输，定时播放；支持插播紧急字幕以及紧急播表；
支持以播出单的形式来控制节目播放；支持终端互动触摸功能；
支持多点触摸功能；支持图片放大缩小功能；
支持局域网、专网广域网、WiFi、3G/4G网络设置，
▲支持各种分辨率屏幕班牌、宣教一体机、触摸查询机、大屏等设备适应  
支持播放端软件功能定制开发
▲供应商需承诺能与学校现有的班牌系统兼容，实现统一管理控制。须与学校原有一卡通认证系统、教务系统、课表数据对接。（供应商需提供对接承诺函，且加盖公章）
	
	
	
	

	平台资质要求
	1、▲系统后台或班牌平台或播放端软件需具备高新技术产品认证证书
2、▲系统平台后台、班牌功能平台、终端播放端软件、人脸识别功能软件模块需具备软件检测测试报告
3、▲需具备多媒体互动后台平台软件著作权、智慧班牌班牌系统软件著作权、校园文化宣传平台软著著作权、人脸识别软件著作权、会议管理模块软件著作权、终端播放软件著作权、可承载大批量终端发明专利证书、微信家校互动软件著作权、电话班牌运营管理软件著作权、教学资源管理软件著作权及健康信息软件著作权
▲以上所有资质要求需提供原厂家盖章证明文件，原件备用
	
	
	
	

	合计（元）
	





	项目名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	性能参数
	单价（元）
	总价（元）

	信息发布屏
	Nollstar
	NC-15HA
	29
	台
	（1）显示屏：15.6寸液晶，分辨率1920*1080，对比度1000:1，颜色16.7M，亮度2500cd/m2，响应时间3.6ms，
（2）触摸屏：电容触摸屏，触摸响应时间≤16毫秒，5千万次以上十点触摸，触摸驱动程序
（3）主机：嵌入式不低于四核1.8Ghz,运行内存不低于2G,存储16G，嵌入式架构，ARM案，双声道立体电子音效，支持SD存储卡拓展
（4）配套：常规壁挂挂架、无线wifi模块，人脸识别摄像头，校园卡刷卡模块
	
	

	合计（元）
	


注：附件2的“两表合计”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品；且非联合体投标。如学校需要，可按时提供原厂授权书；且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名，否则，作无效处理）

