[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]广东生态工程职业学院标准化考场建设(人脸识别终端)项目需求书

1、 [bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]项目名称:广东生态工程职业学院标准化考场建设(人脸识别终端)项目
2、 项目预算：44000.00元
3、 送货地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商提供的设备必须是厂商原装、全新的产品，提供原厂采购承诺函，报价时密封提交，否则也视为无效报价。
（5） 本项目不接受联合体竞价。
（6） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年6月18日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递到付拒收。
（7） [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]投标联系人：张老师  联系方式：13710623224
投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交,快递到付拒收。
6、 项目内容及要求:
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	数量

	1
	身份验证终端
	云积
	YJ-EID 200
	1.硬件配置：操作系统Android 8.0及以上版本；CPU：8核，1.5G；内存≥3GB，存储≥32GB；显示屏≥8寸屏，分辨率≥1280*800；触摸屏电容式，五点触摸屏；无线通信GPS + Wi-Fi + BT 4.0；电池≥8000mAh，不可拆卸；摄像头自动对焦，前置 800万，后置1300万。
2.应支持人脸在左右摆动30°、上下俯仰15°内，人脸瞳距240像素人脸识别，支持报名时照片、身份证照片与实时釆集的人脸进行1:1人脸识别，已符合GB/T 36449-2018标准。
3.应能存储100000条以上模拟考生详细资料，包括考生号、姓名、公民身份号码、 考点、考场、照片、指纹等。
4.应支持语音提醒采集考生二代身份证信息、考生生物特征信息（人脸特征信息和指纹信息），支持按上传状态方式查看采集记录详情，并实时上传釆集数据到考生身份识别管理平台。
5.应具备身份证验证、人脸验证和指纹验证三种身份识别方式，支持将读取身份证芯片中的照片与现场釆集的考生人脸进行1： 1人脸比对实现人脸验证功能，支持将现场采集的人脸与人脸数据库进行1： N人脸比对实现人脸验证功能。
6.应支持语音提醒验证操作，具有考点验证功能，其中验证的对象应为整个考点的考生。具有考场验证功能，其中验证的对象为具体单个或多个考场的考生。验证后显示当前考生的姓名、性别、公民身份号码、报名时采集的相片、考生号、考点名称、考场、座位号、考试科目、识别比对结果等。
7.应支持对无法人脸识别的考生进行人工审核通过入场和对违纪考生作违纪登记。
8.在釆集模式下,应能将离线釆集数据统一联网上传或通过U盘、移动硬盘等移动介质导出上传至考生身份识别管理平台；在认证模式下，应支持通过u盘（移动硬盘等）移动介质导出验证数据上考生身份识别管理平台，应能按考点下载或通过U盘（移动硬盘等）移动介质导入考生编排数据。
9.应支持査看具体考场的验证进度，其中应包括已验证的考生、未验证的考生、拒绝入场的考生、缺考考生和违纪考生，并能实际反映出考生的验证轨迹，可对异常考生进行溯源追踪。
10.应具有缺考管理功能，能将缺考确认信息上传考生身份识别管理平台，并支持按座位号和考生号查询考生信息及考试相关信息，对异常情况进行人工干预。
11.应具有验证记录功能，并能按考点、考场统计验证情况，其中应包括考试科目、考场编号、考场总人数、通过人数、不通过人数、未验证人数和上传结果（未上传和已上传）；应能按科目和考场查看考生验证情况及上传进度并支持删除考生验证记录。
12.应能实时按考点、考场、考生上传验证数据并支持一键上传全部未上传的验证数据。
13.在同一设定阀值条件下，终端采用1:1人脸验证的非目标人错误接受率小于等于0.1%时，目标人正确接受率应大于等于99%。
	12



7、 付款结算：
项目服务完成后，经采购人和中标供应商双方确认服务验收合格后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 其他要求
（1） 报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求，提供原厂采购承诺函，以纸质版加盖公章提交，否则视为无效报价。
（2） 中标供应商提供假冒、劣质或以次充好的产品，经质检部门证实，中标供应商必须承担由于产品质量、安装不当等引发的事故（财产损失、人身伤亡）责任和全部费用，并追究其法律责任。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 供应商提交的资料（提交的资料均须加盖公章）
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院标准化考场建设(人脸识别终端)项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：



[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK14]（注：本报价表为必要文件，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则作无效处理）


附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	技术参数
	数量
	单价
	总价

	1
	身份验证终端
	云积
	YJ-EID 200
	1.硬件配置：操作系统Android 8.0及以上版本；CPU：8核，1.5G；内存≥3GB，存储≥32GB；显示屏≥8寸屏，分辨率≥1280*800；触摸屏电容式，五点触摸屏；无线通信GPS + Wi-Fi + BT 4.0；电池≥8000mAh，不可拆卸；摄像头自动对焦，前置 800万，后置1300万。
2.应支持人脸在左右摆动30°、上下俯仰15°内，人脸瞳距240像素人脸识别，支持报名时照片、身份证照片与实时釆集的人脸进行1:1人脸识别，已符合GB/T 36449-2018标准。
3.应能存储100000条以上模拟考生详细资料，包括考生号、姓名、公民身份号码、 考点、考场、照片、指纹等。
4.应支持语音提醒采集考生二代身份证信息、考生生物特征信息（人脸特征信息和指纹信息），支持按上传状态方式查看采集记录详情，并实时上传釆集数据到考生身份识别管理平台。
5.应具备身份证验证、人脸验证和指纹验证三种身份识别方式，支持将读取身份证芯片中的照片与现场釆集的考生人脸进行1： 1人脸比对实现人脸验证功能，支持将现场采集的人脸与人脸数据库进行1： N人脸比对实现人脸验证功能。
6.应支持语音提醒验证操作，具有考点验证功能，其中验证的对象应为整个考点的考生。具有考场验证功能，其中验证的对象为具体单个或多个考场的考生。验证后显示当前考生的姓名、性别、公民身份号码、报名时采集的相片、考生号、考点名称、考场、座位号、考试科目、识别比对结果等。
7.应支持对无法人脸识别的考生进行人工审核通过入场和对违纪考生作违纪登记。
8.在釆集模式下,应能将离线釆集数据统一联网上传或通过U盘、移动硬盘等移动介质导出上传至考生身份识别管理平台；在认证模式下，应支持通过u盘（移动硬盘等）移动介质导出验证数据上考生身份识别管理平台，应能按考点下载或通过U盘（移动硬盘等）移动介质导入考生编排数据。
9.应支持査看具体考场的验证进度，其中应包括已验证的考生、未验证的考生、拒绝入场的考生、缺考考生和违纪考生，并能实际反映出考生的验证轨迹，可对异常考生进行溯源追踪。
10.应具有缺考管理功能，能将缺考确认信息上传考生身份识别管理平台，并支持按座位号和考生号查询考生信息及考试相关信息，对异常情况进行人工干预。
11.应具有验证记录功能，并能按考点、考场统计验证情况，其中应包括考试科目、考场编号、考场总人数、通过人数、不通过人数、未验证人数和上传结果（未上传和已上传）；应能按科目和考场查看考生验证情况及上传进度并支持删除考生验证记录。
12.应能实时按考点、考场、考生上传验证数据并支持一键上传全部未上传的验证数据。
13.在同一设定阀值条件下，终端采用1:1人脸验证的非目标人错误接受率小于等于0.1%时，目标人正确接受率应大于等于99%。
	12
	
	 

	总报价（元）
	


注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

[bookmark: _GoBack]我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；提供的设备是厂商原装、全新的产品且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本证明书为必要文件(不得改变格式)，必须加盖投标人公章，必须有法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则作无效处理）
