广东生态工程职业学院采购《象头山国家级自然保护区科普解说牌制作与安装》技术服务项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院采购《象头山国家级自然保护区科普解说牌制作与安装》技术服务项目
2、 项目预算：56000.00元
3、 服务地址: 广东象头山国家级自然保护区自然教育径
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 本项目不接受联合体竞价。
（5） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2025年12月4日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可通过快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交，快递单要备注项目名称和公司名称，快递到付拒收。
（6） 投标联系人：张老师  联系方式：13710623224
（7） 投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
（1） 项目背景
为开展“象头山自然保护区科普解说体系示范建设”项目建设，执行《象头山自然保护区科普解说体系示范建设项目技术服务合同》（采购编号：ZZGB20240407006）内容，进一步提升广东象头山国家级保护区自然教育径的整体形象和和完善自然科普内容，本学院拟设计制作及安装自然科普解说牌一批。现需委托具备设计生产资质能力的团队进行设计、生产、安装服务。
（2） 项目内容
	序号
	项目名称
	规格尺寸
	技术要求
	数量
	单位

	1
	三堆池宣传板画面展板更换
	三堆池画面（左右）2690x1960mm
	户外黑底背胶亚膜，不锈钢边
	2
	个

	2
	科普长廊展板更换
	2000x1095mm
	1.5mm厚度铝板，烤底漆，彩色uv打印画面
	18
	块

	3
	科普牌画面展板更换
	1200x900mm
	1.5mm厚度铝板，烤底漆，彩色uv打印画面
	1
	块

	4
	步栈道长廊门口画面展板更换
	1000x1550mmx折边100mm厚
	1.0mm不锈钢烤漆，画面UV
	1
	块

	5
	树木牌
	200x135mm，1mm铝板
	UV印刷画面，开2孔，开孔6mm
	2
	块

	6
	弹簧绳
	500mm长（未拉伸）
	不锈钢弹簧绳
	2
	条

	7
	护栏宣传牌
	600x350mm
	不锈钢烤漆，折边，背后封板，带安装固定配件
	4
	块

	8
	护栏宣传牌
	450x250mm
	不锈钢烤漆，折边，背后封板，带安装固定配件
	1
	块

	9
	红外相机宣传牌
	800x600mm，支架高800mm
	不锈钢烤漆，安装方式：挖基坑、灌水泥沙桨
	1
	块

	

10
	动植物科普牌
	600x400mm，支架高800mm
	不锈钢烤漆，安装方式：地面安装2mm厚安装底座，拉爆螺丝固定
	1
	块

	
	
	600x350mm，支架高800mm
	不锈钢烤漆，安装方式：地面安装2mm厚安装底座，拉爆螺丝固定
	2
	块

	11
	宣传科普牌
	2000x2500mm，顶部蓝色部份1086mm，画面部份1100x1800mm
	画面UV打印
	2
	套



7、 付款结算：
项目合同签订后服务完成后，中标人提交付款申请并提供相应金额的正式发票后，采购人在20个工作日内一次性支付合同金额的100%。
8、 验收要求及质量保证
1． 验收要求
[bookmark: OLE_LINK3]验收应在采购人和成交供应商双方共同参加下进行，由采购人组织人员进行审查和验收。按国家、地方或行业现行相关验收规范和评定标准执行。
2． 质量保证
项目方有权随时对安装后的科普解说牌进行现场监督检查，并对不符合技术标准的行为提出整改意见，供应商须立即执行。
9、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
10、 报价文件内容
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价明细表》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件3）。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	[bookmark: _GoBack]广东生态工程职业学院采购《象头山国家级自然保护区科普解说牌制作与安装》技术服务项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容、质保期等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2
报价明细表    
                                             货币单位：人民币元
	序号
	项目名称
	规格尺寸
	技术要求
	数量
	单位
	单价
	合计

	1
	三堆池宣传板画面展板更换
	三堆池画面（左右）2690x1960mm
	户外黑底背胶亚膜，不锈钢边
	2
	个
	
	

	2
	科普长廊展板更换
	2000x1095mm
	1.5mm厚度铝板，烤底漆，彩色uv打印画面
	18
	块
	
	

	3
	科普牌画面展板更换
	1200x900mm
	1.5mm厚度铝板，烤底漆，彩色uv打印画面
	1
	块
	
	

	4
	步栈道长廊门口画面展板更换
	1000x1550mmx折边100mm厚
	1.0mm不锈钢烤漆，画面UV
	1
	块
	
	

	5
	树木牌
	200x135mm，1mm铝板
	UV印刷画面，开2孔，开孔6mm
	2
	块
	
	

	6
	弹簧绳
	500mm长（未拉伸）
	不锈钢弹簧绳
	2
	条
	
	

	7
	护栏宣传牌
	600x350mm
	不锈钢烤漆，折边，背后封板，带安装固定配件
	4
	块
	
	

	8
	护栏宣传牌
	450x250mm
	不锈钢烤漆，折边，背后封板，带安装固定配件
	1
	块
	
	

	9
	红外相机宣传牌
	800x600mm，支架高800mm
	不锈钢烤漆，安装方式：挖基坑、灌水泥沙桨
	1
	块
	
	

	

10
	动植物科普牌
	600x400mm，支架高800mm
	不锈钢烤漆，安装方式：地面安装2mm厚安装底座，拉爆螺丝固定
	1
	块
	
	

	
	
	600x350mm，支架高800mm
	不锈钢烤漆，安装方式：地面安装2mm厚安装底座，拉爆螺丝固定
	2
	块
	
	

	11
	宣传科普牌
	2000x2500mm，顶部蓝色部份1086mm，画面部份1100x1800mm
	画面UV打印
	2
	套
	
	

	总报价：



注：附件2“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日


（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）


附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：








（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

