广东生态工程职业学院工会职工之家家具窗帘采购项目需求书

1、 项目名称:广东生态工程职业学院工会职工之家家具窗帘采购项目
2、 项目预算：49500.00元
3、 建设地址: 广州市天河区广汕一路297号
4、 项目报价：超过预算金额则视为无效报价
5、 供应商须知：
（1） 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
1． 投标人是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；（提供营业执照、税务登记证及组织机构代码证、或三证合一复印件）；
2． 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3． 投标人具有依法纳税和社会保障资金的良好记录；
4． 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
5． 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
（2） 报价供应商认真查看项目需求书（附件），根据项目需求书上的要求填写信息和提交资料，报价表不允许改动并完整打印，否则视为无效报价（备注：所提供的资料均需加盖公章）。
（3） 落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业须提供中小企业声明函。
（4） 报价供应商须具备广东政府采购智慧云平台电子卖场-集采馆-定点集市-办公家具（定制化服务）供应商，服务区域包括广州市，且在有效期内以截图纸质加盖公章为准。
（5） 本项目中选后需在定点集市进行定点议价采购或在集采商城下订单。中标供应商如未按要求进行供货则取消中标资格和上报平台进行处理。
（6） 报价时密封提交，否则视为无效报价。
（7） 本项目不接受联合体竞价。
（8） 报价供应商截止递交报价文件的时间为2026年10月14日下午3点，报价文件必须密封，否则一律拒收。报价供应商可通过快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交,快递到付拒收。
（9） 投标联系人：张老师， 联系方式：13710623224, 项目需求方面咨询可联系罗老师，联系方式：13660728636。
（10） 投标地址：广州市天河区广汕一路297号广东生态工程职业学院办公楼203室，可快递寄送（必须用顺丰快递）或现场递交。
6、 项目内容及要求:
（1） 项目内容（详见办公家具明细报价表）
根据职工之家建设方案要求，为完善职工之家功能配置，满足职工学习、休闲、健身、交流等多样化需求，本项目采购内容包括职工之家所需的各类家具及窗帘，具体数量、材质、规格、工艺等要求详见下表。


	序号
	产品名称
	图片
	规格（mm）
	数量
	单位
	材质

	1
	课桌
	[image: f72100ac35c4bed773f28eccac8d4507]
	1400*500*750
	14
	张
	◆主材：三聚氰胺板
◆辅材： 钢质（黑色）
◆结构： 钢架脚（黑色）
◆油漆：胡桃木色贴皮

	2
	课桌
	[image: f72100ac35c4bed773f28eccac8d4507]
	2100*500*750
	8
	张
	◆主材：三聚氰胺板
◆辅材： 钢质（黑色）
◆结构： 钢架脚（黑色）
◆油漆：胡桃木色贴皮

	3
	牛角椅
	[image: d59007f79ee307493be49586ff43ad51]
	500*450*780
	50
	张
	◆主材：橡胶木
◆辅材：西皮（灰色） 
◆结构：木质 
◆油漆：胡桃木色贴皮
◆软体：优质高密度回弹海绵

	4
	书法桌
	[image: ]
	1400*600*750
	10
	张
	◆主材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆辅材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆结构：全实木家具榫卯结构
◆油漆：水底水面开放涂装工艺

	5
	书法桌
	[image: ]
	1800*800*750
	1
	张
	◆主材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆辅材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆结构：全实木家具榫卯结构
◆油漆：水底水面开放涂装工艺

	6
	书法桌
	[image: ]
	2100*600*750
	4
	张
	◆主材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆辅材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆结构：全实木家具榫卯结构
◆油漆：水底水面开放涂装工艺

	7
	椅子
	[image: ]
	480*530*730
	14
	张
	◆主材：北美进口白蜡木（胡桃木色）
◆辅材：实木多层板贴实木皮（胡桃木色）
◆结构：全实木家具榫卯结构
◆软体：优质高密度回弹海绵
◆油漆：水底水面开放涂装工艺

	8
	圆凳
	[image: ]
	直径300*高度430
	24
	张
	◆主材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆辅材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆结构：全实木家具榫卯结构
◆油漆：水底水面开放涂装工艺

	9
	遮光窗帘
	[image: ededa7745cfb58cde6d95d63fbe0a099]
	高1.7米
	77
	平方米
	材质：涤纶遮光布，克重≥280g/m²，遮光率≥90%；
轨道：铝合金静音轨
尺寸：以进场实测为准

	10
	白纱帘
	[image: ] 
	高1.7米
	35
	平方米
	材质：遮光白纱
轨道：铝合金静音轨
尺寸：以进场实测为准


注：具体数量、规格、材质以采购人最终确定清单为准，中标供应商须进场现场实测复核尺寸。
供应商须对本项目采购范围内全部货物及服务进行整体报价，不得拆分响应。报价应包含货物制造、包装、运输、上楼搬运、现场安装、调试、检测、税费、售后服务及所有配套费用，成交供应商不得再向采购人收取任何其他费用。
（2） 技术要求
1.执行标准
本项目所有家具产品须符合国家现行相关标准，主要包括但不限于：
GB/T 3324《木家具通用技术条件》
GB/T 3325《金属家具通用技术条件》
GB/T 10357《家具力学性能试验》
GB 18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》
GB/T 14531《办公家具 阅览桌、椅、凳》
GB/T 14532《办公家具 木制柜、架》
GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》
其他与产品相关的国家及行业标准
2.板材及环保要求
所有家具使用的人造板材甲醛释放量须达到 E0级环保标准（甲醛释放量 ≤0.050mg/m³），并应符合 GB 18580 最新版本强制性标准要求。板材表面平整、无明显色差、无裂缝、无变形、无脱层、无鼓包，含水率达标。
所有边角采用圆弧打磨工艺，无毛刺、无锐边，接缝严密平整，避免磕碰伤害。封边严密、平整，无脱胶、无露边现象。胶黏剂、油漆等辅料须符合环保要求，无异味、无有害挥发物质。
3.五金配件
采用优质防锈静音五金配件，铰链开合顺畅无卡顿、无异响，导轨推拉平稳、承重性强，所有连接件、螺丝配套齐全，防腐耐磨、使用寿命长。
4.窗帘要求
窗帘面料符合 GB 18401《国家纺织产品基本安全技术规范》要求，甲醛含量、pH值、色牢度等指标合格。面料厚度适中、垂感好，遮光性能符合使用需求，颜色可按采购人选定，风格与职工之家整体环境协调统一。
窗帘轨道及配件采用优质材料，安装牢固、滑动顺畅，可正常拆洗。
具体尺寸须供应商进场前现场实测确定，含辅料及加工、安装费用。
5.样品要求
成交供应商须在批量生产前按采购人要求提供主要家具和窗帘样品，样品经采购人确认合格后方可批量生产供货。样品相关工艺、材质、环保标准不得低于本需求书要求。
7、 商务要求
1.供货及安装期限
自合同签订之日起 20个工作日内完成全部货物的生产、运输、供货、安装调试及现场清理工作。
2.交付地点
采购人指定地点（职工之家活动场所）。
3.包装与运输
所有货物须采用专业防震、防磕碰、防潮、防尘包装，易磕碰、易划伤部位须加护角、护边、泡沫内衬及缠绕膜整体包裹，确保运输及搬运过程中无划痕、变形、掉漆、破损。
运输、装卸、搬运及安装过程中造成的货物损坏、丢失，由供应商全权负责无偿更换、补货，相关风险及费用由供应商承担。搬运安装过程中不得损坏现场墙面、地面、门框及现有设施，如有损坏由供应商负责修复及赔偿。
4.供应商资格要求
供应商应具有广东省政府采购智慧云平台电子卖场办公家具资质。
具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，持有合法有效营业执照。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。
未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单。
8、 付款方式：
合同签订后 7个工作日内，采购人向供应商支付合同总金额的50% 作为预付款。全部货物供货、安装完成并通过验收合格后，采购人一次性支付合同剩余 50% 尾款。
供应商须向采购人提供合法有效的发票、合同、请款函等作为报账材料。
9、 验收要求
1. 验收程序
全部货物供货、安装完成后，供应商向采购人提出验收申请，采购人组织相关人员按本需求书、采购清单、合同及国家相关标准对货物进行验收。
2.验收方式
主要采用资料核查、外观查验、尺寸实测、结构荷载抽验、功能试运行及资质报告核对等方式。重点核查产品规格、数量、材质、木制家具及人造板质量检验检测材料等。
3.验收不合格处理
验收中任何一项不达标、关键材质参数不符，视为验收不合格。供应商须无条件整改、更换、重新供货直至验收合格，并承担全部相关费用及由此造成的工期延误责任。
10、 质保及售后服务
1. 质保期
本项目所有家具及窗帘质保期为 5年，自验收合格之日起计算。
2.售后服务
质保期内，因产品质量问题导致的损坏、故障，供应商须免费维修、更换，更换所用配件、材质标准不得低于原产品配置。质保期内非人为损坏的维修、更换费用由供应商承担。供应商须提供完善的售后服务承诺，明确服务响应时间，一般问题48小时内响应处理，重大问题须及时到场解决。
质保期满后，供应商应继续提供维修服务，仅收取成本费用。
11、 其他要求
报价供应商须保证合同货物（含零部件、配件等）是全新、未曾使用过的，无损伤、无变形、油漆喷涂均匀、无脱落等质量问题，其质量、规格及技术特征符合要求。
成交供应商不得转包、违法分包本项目，一经发现，采购人有权取消其中标资格、解除合同并追究其违约责任。家具进场安装前，供应商须现场复核尺寸，非标部分免费优化适配。
本需求书未尽事宜，由采购人与成交供应商在合同中另行约定，合同内容不得违反本需求书实质性要求。
12、 评审规则
（一）本次询价须满足3家或以上供应商提交报价；若不足三家，本次询价失败。
（二）无论询价结果如何，供应商应承担准备文件和递交文件所发生的任何成本和费用。
（三）最低评标（审）价法：在满足采购需求全部实质性要求的供应商中选择报价最低的供应商为成交（中标）供应商。
13、 报价文件内容
1． 按要求提交加盖报价供应商公章的《报价一览表》（附件1）。
2． 按要求提交加盖报价供应商公章的《承诺书》（附件2）。
3． 按要求提交加盖报价供应商公章的《办公家具明细报价表》。
4． 提交企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件，并加盖报价供应商公章。
5． 报价供应商须提交项目需求书中商务要求提供的供应商资格           相关资质及证明材料等
6． 供应商所递交的报价文件须密封完好，并且在封面填写项目名称；采购人拒收没有密封完好的报价文件。


附件1

 报价一览表  
货币单位：人民币元
	项目名称
	广东生态工程职业学院工会职工之家家具窗帘采购项目

	总报价（元）
	￥                                    

	
	大写：                                  

	备注
	


注：
1、 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。
2、 填写此表时不得改变表格的形式。
3、 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。
4、 必须满足服务内容、质保期等服务要求。




投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
                                  身份证号码：
联系电话：
日    期：




（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）

附件2
报价明细表    
                                            货币单位：人民币元
	序号
	产品名称
	图片
	规格（mm）
	数量
	单位
	单价
	合计
	材质

	1
	课桌
	[image: f72100ac35c4bed773f28eccac8d4507]
	1400*500*750
	14
	张
	
	
	◆主材：三聚氰胺板
◆辅材： 钢质（黑色）
◆结构： 钢架脚（黑色）
◆油漆：胡桃木色贴皮

	2
	课桌
	[image: f72100ac35c4bed773f28eccac8d4507]
	2100*500*750
	8
	张
	
	
	◆主材：三聚氰胺板
◆辅材： 钢质（黑色）
◆结构： 钢架脚（黑色）
◆油漆：胡桃木色贴皮

	3
	牛角椅
	[image: d59007f79ee307493be49586ff43ad51]
	500*450*780
	50
	张
	
	
	◆主材：橡胶木
◆辅材：西皮（灰色） 
◆结构：木质 
◆油漆：胡桃木色贴皮
◆软体：优质高密度回弹海绵

	4
	书法桌
	[image: ]
	1400*600*750
	10
	张
	
	
	◆主材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆辅材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆结构：全实木家具榫卯结构
◆油漆：水底水面开放涂装工艺

	5
	书法桌
	[image: ]
	1800*800*750
	1
	张
	
	
	◆主材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆辅材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆结构：全实木家具榫卯结构
◆油漆：水底水面开放涂装工艺

	6
	书法桌
	[image: ]
	2100*600*750
	4
	张
	
	
	◆主材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆辅材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆结构：全实木家具榫卯结构
◆油漆：水底水面开放涂装工艺

	7
	椅子
	[image: ]
	480*530*730
	14
	张
	
	
	◆主材：北美进口白蜡木（胡桃木色）
◆辅材：实木多层板贴实木皮（胡桃木色）
◆结构：全实木家具榫卯结构
◆软体：优质高密度回弹海绵
◆油漆：水底水面开放涂装工艺

	8
	圆凳
	[image: ]
	直径300*高度430
	24
	张
	
	
	◆主材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆辅材：橡胶木实木（胡桃木色）
◆结构：全实木家具榫卯结构
◆油漆：水底水面开放涂装工艺

	9
	遮光窗帘
	[image: ededa7745cfb58cde6d95d63fbe0a099]
	高1.7米
	77
	平方米
	
	
	材质：涤纶遮光布，克重≥280g/m²，遮光率≥90%；
轨道：铝合金静音轨
尺寸：以进场实测为准

	10
	白纱帘
	[image: ] 
	高1.7米
	35
	平方米
	
	
	材质：遮光白纱
轨道：铝合金静音轨
尺寸：以进场实测为准

	总报价：


注：附件2的“总报价”要与附件1《报价一览表》中的“总报价”一致，否则视为自动放弃询价资格。
                                     
             
 报价供应商（公章）：                           日期：   年    月    日
（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则作无效报价处理）





附件3

承诺书

我方已知悉并清楚理解本次采购的全部内容，对本次采购作出实质性响应。同时我方声明：我司完全符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；且非联合体投标。如若我方不符合上述声明，则贵校有权随时无条件解除双方之间合同，一切责任均由我方承担。



投标人（公章）：
投标人地址：
法定代表人或代理人姓名（手写签名）：
日    期：









（注：本报价表为必要文件，必须加盖供应商公章和法定代表人或代理人亲笔签名（代理人签名需提供法定代表人授权证明），否则视为无效报价。）
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